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第一章 投标邀请
福建诚尚项目管理有限公司 采用公开招标方式组织 福建省闽西监狱综合体育馆设施设备采购 （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。
1、备案编号：CGXM-2025-350001-13051[2025]10791
2、项目编号：[350001]FJCS[GK]2025012
3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。
5、需要落实的政府采购政策
进口产品：不适用本项目；
节能产品：适用于本项目，按照财政部《关于印发节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）或最新公布的品目清单执行。
环境标志产品：适用于本项目，按照财政部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）或最新公布的品目清单执行。
促进中小企业发展的相关政策：
采购包1：不专门面向中小企业采购
6、投标人的资格要求
6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。
6.2特定条件：
采购包1：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	强制节能产品
	根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的（节能产品政府采购品目清单中以“★”标注的为政府强制采购产品），须在投标文件提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则投标无效。


6.3是否接受联合体投标：
采购包1：不接受
※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。
7、招标文件的获取
7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。
7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。
7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。
7.4、招标文件售价：0元。
8、投标截止
8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。
8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。
9、开标时间及地点
详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。
10、公告期限
10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。
10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。
11、采购人：福建省闽西监狱
 地址： 福建省龙岩市新罗区中城凤凰北路2号
 邮编： 364099
 联系人： 赖警官
 联系电话： 0597-5309186
12、代理机构：福建诚尚项目管理有限公司
 地址： 福州市鼓楼区华大街道五四路321号“奥体都市花园”（又名琴亭花园广场）A区第七层A室
 邮编： 350001
 联系人： 张建国
 联系电话： 0591-87623095-8002
附1：账户信息
	投标保证金账户


	开户名称： 福建诚尚项目管理有限公司

	开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

	银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

	特别提示

	1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。
 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。


附2：采购标的一览表
采购包1：
采购包预算金额（元）: 4,000,000.00
采购包最高限价（元）: 4,000,000.00
采购包保证金金额（元）: 40,000.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否允许进口产品

	1
	福建省闽西监狱综合体育馆设施设备采购
	1.00
	4,000,000.00
	批
	工业
	否


采购包1：
（1）报价要求：
	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	福建省闽西监狱综合体育馆设施设备采购
	批
	元
	4,000,000.00
	总价
	无


（2）报价明细要求：
福建省闽西监狱综合体育馆设施设备采购
	序号
	报价明细内容
	报价要求
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	福建省闽西监狱综合体育馆设施设备采购
	福建省闽西监狱综合体育馆设施设备采购
	批
	元
	4,000,000.00
	总价
	无


 


第二章 投标人须知前附表
一、投标人须知前附表1
	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	序号
	招标文件
 （第三章）
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：
采购包1：不组织

	2
	10.4
	投标文件的份数：
 （1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。
 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。

	3
	10.7-（1）
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：
采购包1：不允许合同分包；

	4
	10.8-（1）
	投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。

	5
	12.1
	确定中标候选人名单：
采购包1：1名

	6
	12.2
	本项目中标人的确定（以采购包为单位）：
（1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。
（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：
①招标文件规定的方式：
中标候选人并列的，则按“价格部分”的得分高低排序；若投标人的评审得分相同且价格部分得分也相同的，则按“技术部分”的得分高低排序；若评审得分相同且价格部分与技术部分得分也相同的，则采取随机抽取方式确定。
②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：
无
③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。
（3）本项目确定的中标人家数：
采购包1：1名

	7
	13.2
	合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。

	8
	15.1-（2）
	质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。

	9
	15.4
	招标文件的质疑
（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。
（2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 福建诚尚项目管理有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。

	10
	16.1
	监督管理部门： 福建省财政厅政府采购监督管理办公室 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。

	11
	18.1
	财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：
 （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。
 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。
 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。

	12
	19
	其他事项：
 (1)本项目代理服务费：
本项目收取代理服务费
代理服务费用收取对象：中标/成交供应商
代理服务费收费标准：1)以中标通知书规定的成交总金额作为收费的计算基数，按差额累进法计算。2）收费费率标准：金额（万元）50以下，收费费率标准1％；金额（万元）50-100，收费费率标准0.9％；金额（万元）100-500，收费费率标准0.5％；3）代理服务费的缴纳方式：a.中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清代理服务费。b.代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式缴纳。4）招标代理服务费专用账户：43010078801600001186；开户名称：福建诚尚项目管理有限公司；开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司福州分行。
 (2)其他：
(2)-1 投标人超过采购包最高限价的报价为无效报价。根据《中华人民共和国价格法》第六条、第十八条规定，投标人依法有权自主制定属于市场调节的价格，有权根据企业的生产经营成本等自身情况和市场供求状况等外部因素自主定价。 (2)-2 投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中标资格。若在中标后和执行合同过程中发现其提供虚假资料的将取消其中标资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。评标过程中无论是否有对原件进行核实，投标人都必须对其提供各种资料、说明的真实性负责。 (2)-3 无效投标及废标条款： 以下为可能导致无效投标或废标的条款，具体内容详见招标文件各章节，请各投标人认真查看对照。 ①投标报价不符合投标人须知前附表第12项号(2)-1条款规定的。 ②不符合投标人须知前附表第12项号(2)-2条款规定的。 ③出现“评标方法和标准”无效投标规定的。 ④出现第三章投标人须知无效投标规定的。 ⑤出现第四章资格审查与评标无效投标规定的。 ⑥出现第五章招标内容及要求中“★”标示的内容为负偏离的。 ⑦出现第五章招标内容及要求无效投标规定的。 ⑧明显不符合技术和服务要求的为无效响应。 ⑨内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的为无效响应。 (2)-4 质疑函原件应采用下列方式提交：现场方式。（本招标文件中质疑函原件提交方式与此处不一致，以此处为准）(2)-4.1接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址 a.接收质疑函的方式：现场方式；b. 接收质疑函的联系部门：办公室；c. 接收质疑函的联系电话：0591-87623095-8002；d. 接收质疑函的通讯地址：福州市鼓楼区华大街道五四路321号“奥体都市花园”（又名琴亭花园广场）A区第七层A室福建诚尚项目管理有限公司。 (2)-5中标人在领取中标通知书时，应将投标文件另行打印给代理机构（具体数量以代理机构要求为准）。提供的纸质投标文件应为中标人最后上传至福建省政府采购网的电子投标文件（盖有中标人电子印章）的打印件；提供的纸质投标文件应双面打印并胶装成册，封面应加盖中标人公章（鲜章）和骑缝章。

	备注
	后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。


二、投标人须知前附表2
	关于电子招标投标活动的专门规定

	序号
	编列内容

	1
	（1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。
（2）将招标文件
无 的内容修正为下列内容：
无 后适用本项目的电子招标投标活动。
（3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准：
①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。
②关于电子投标文件：
a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。
③关于证明材料或资料：
a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。
b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。
④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：
a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。
b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。
c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。
⑤关于投标人的CA证书：
a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。
b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。
c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。
d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。
⑥关于投标截止时间过后
a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。
b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔：
b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码；
b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金；
b4不同投标人存在串通投标的其他情形。
⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。
⑧其他：
a.本项目执行《关于福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》（闽财购〔2018〕30号）规定。 b.在电子投标文件中，涉及“全称”、“单位负责人签字或盖章”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。招标文件与此要求不一致的以此要求为准。 c.在电子投标文件中，若投标人在电子投标文件中涉及“加盖单位公章”的内容使用投标人的CA证书完成，加盖其单位公章，则出现无全称、或无单位负责人签字（或盖章）或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。招标文件与此要求不一致的以此要求为准。d.远程开标的规定：①本项目支持远程开标，投标人可通过远程线上参与开标，具体系统操作指南详见福建省政府采购网首页上相关操作手册。②本项目开标过程中解密操作时限为30分钟，远程签章的操作时限为10分钟，请投标人务必密切关注实时开标流程，完成远程解密、远程签章。③投标人应确保自身设施、设备、网络环境状况良好，在开标过程中因投标人自身原因未在规定的操作时间内完成投标文件的解密，逾期未解密的，视为自行放弃投标。投标人未在规定的操作时间内完成远程签章的，视为默认开标结果。④在开标过程中，因系统故障等导致无法继续进行开标的，投标人须配合等待故障处理，待故障解除后继续开标。⑤选择参加现场开标的，应由投标人代表在投标截止时间前到达开标地点并递交CA证书。


 


第三章 投标人须知
一、总则
1、适用范围
1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。
2、定义
2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。
2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。
2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。
2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。
二、投标人
3、合格投标人
3.1一般规定
（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。
投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。
（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。
3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：
（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。
（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。
（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。
（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。
4、投标费用
4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。
三、招标
5、招标文件
5.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知前附表（表1、2）
（3）投标人须知
（4）资格审查与评标
（5）招标内容及要求
（6）政府采购合同（参考文本）
（7）电子投标文件格式
（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）
5.2招标文件的澄清或修改
（1） 福建诚尚项目管理有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。
（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 福建诚尚项目管理有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 福建诚尚项目管理有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 福建诚尚项目管理有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。
（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 福建诚尚项目管理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
6、现场考察或开标前答疑会
6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。
7、更正公告
7.1若 福建诚尚项目管理有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。
7.2更正公告作为 福建诚尚项目管理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。
8、终止公告
8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 福建诚尚项目管理有限公司 可终止招标并发布终止公告。
8.2终止公告作为 福建诚尚项目管理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。
四、投标
9、投标
9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。
9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。
9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。
9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。
9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。
9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。
9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。
10、电子投标文件
10.1电子投标文件的编制
（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。
（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。
（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。
10.2电子投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标（报价）一览表
②投标（响应）报价明细表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）
10.3电子投标文件的语言
（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。
（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。
10.5电子投标文件的格式
（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。
（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。
（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。
（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：
①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。
②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 福建诚尚项目管理有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：
a.投标人代表签字确认；
b.加盖投标人的单位公章或校正章。
10.6投标报价
（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。
（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。
（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。
10.7分包
（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。
（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。
（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：
①电子投标文件中未载明分包承担主体；
②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；
③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；
④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
10.8投标有效期
（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。
（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。
（3）根据本次采购活动的需要， 福建诚尚项目管理有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 福建诚尚项目管理有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。
10.9投标保证金
（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。
（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。
（3）提交
①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。
②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。
③其他形式：
无
④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。
※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。
（4）退还
①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 福建诚尚项目管理有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。
②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。
③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
④终止招标的， 福建诚尚项目管理有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。
※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。
（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。
（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：
①投标人串通投标；
②投标人提供虚假材料；
③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；
⑤招标文件规定的其他不予退还情形；
⑥中标人有下列情形之一的：
a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；
b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。
※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。
10.10电子投标文件的提交
（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。
10.11电子投标文件的补充、修改或撤回
（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 福建诚尚项目管理有限公司 。
（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。
※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。
10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：
（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
（2）不符合招标文件中规定的资格要求；
（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。
五、开标
11、开标
11.1 福建诚尚项目管理有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。
11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 福建诚尚项目管理有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。
11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。
11.4开标会应遵守下列规定：
（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。
（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。
（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。
※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 福建诚尚项目管理有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。
11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 福建诚尚项目管理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
11.6投标截止时间后撤销投标的处理
投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。
六、中标与政府采购合同
12、中标
12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。
12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。
12.3中标公告
（1）中标人确定之日起2个工作日内， 福建诚尚项目管理有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。
（2）中标公告的公告期限为1个工作日。
12.4中标通知书
（1）中标公告发布的同时， 福建诚尚项目管理有限公司 将向中标人发出中标通知书。
（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
13、政府采购合同
13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。
13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。
13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。
13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。
13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。
七、询问、质疑与投诉
14、询问
14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 福建诚尚项目管理有限公司 提出询问， 福建诚尚项目管理有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。
15、质疑
15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：
（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。
（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。
（3）质疑函应包括下列主要内容：
①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；
②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；
③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福建诚尚项目管理有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；
⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：
a.质疑人代表的身份证明材料：
a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。
a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。
b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：
b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；
b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；
b3依法应终止采购程序的证明材料；
b4应重新采购的证明材料；
b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；
b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
⑦提出质疑的日期。
※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。
15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：
（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。
（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。
15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。
15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。
16、投诉
16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。
16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
八、政府采购政策
17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：
17.1本国产品与非本国产品相关约定
17.1.1本国产品
（1）本国产品标准 本国产品应当符合以下条件： ①在中国境内生产。 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； d.简单的上漆、磨光和分装； e.其他不属于属性改变的情形。 ②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。 ③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。
（2）本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
17.1.2 非本国产品
17.1.2.1 进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：
（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。
（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。
（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。
（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。
17.1.2.2 其它非本国产品：指非进口产品且不符合本国产品标准的产品。
17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的中小企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：
（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：
①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；
②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。
在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。
（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：
①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
②监狱企业视同小型、微型企业。
（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。
17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。
九、本项目的有关信息
18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。
18.1指定媒体：详见招标文件第二章。
18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。
十、其他事项
19、其他事项：
19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。
19.2其他：详见招标文件第二章。
 


第四章 资格审查与评标
一、资格审查
1、开标结束后，由 福建诚尚项目管理有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。
1.1资格审查小组
资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建诚尚项目管理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建诚尚项目管理有限公司的工作人员。
1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。
1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：
（1）“投标函”；
（2）“投标人的资格及资信证明文件”
①一般资格证明文件：
采购包1：
	 序号
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	单位授权书
	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

	2
	营业执照等证明文件
	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	3
	提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）
	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

	4
	依法缴纳税收证明材料
	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	5
	依法缴纳社会保障资金证明材料
	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	6
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)
	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

	7
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	8
	信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	9
	中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）
	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。

	10
	联合体协议（若有）
	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。


※备注说明
①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。
②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。
④.其他资格证明文件：
采购包1：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	强制节能产品
	根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的（节能产品政府采购品目清单中以“★”标注的为政府强制采购产品），须在投标文件提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则投标无效。


（3）投标保证金。
1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
	 明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金


采购包1：
资格审查不合格项：
	 情形
	 明细

	其他情形
	资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则视为投标无效。


1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。
2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 福建诚尚项目管理有限公司 统一对外发布。
3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 福建诚尚项目管理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
二、评标
4、资格审查结束后，由 福建诚尚项目管理有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。
5、评标委员会
由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。
5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：
（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。
（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。
（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。
（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。
（5）评标应遵守下列评标纪律：
①评标情况不得私自外泄，有关信息由 福建诚尚项目管理有限公司 统一对外发布。
②对 福建诚尚项目管理有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。
④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。
※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
6、评标程序
6.1评标前的准备工作
（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。
（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
6.2符合性审查
（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。
（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。
（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。
（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：
①项目一般情形：
采购包1：
	 序号
	 符合审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	情形1
	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	2
	情形2
	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	3
	情形3
	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


②本项目规定的其他情形：
采购包1：
技术符合性
	 情形
	 明细

	其他情形
	（1）技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则视为投标无效。（2）招标文件第五章“二、技术和服务要求”中的以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，若有负偏离或未响应的视为无效投标。


商务符合性
	 情形
	 明细

	其他情形
	（1）商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则视为投标无效。 （2）招标文件第五章“三、商务条件”中的所有条款均为不允许负偏离的实质性要求，若有负偏离或未响应的视为投标无效。


价格符合性
	 情形
	 明细

	其他情形
	报价不符合要求或超过最高限价的。


6.3澄清有关问题
（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。
（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（4）关于细微偏差
①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。
②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）
①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。
②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：
a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。
b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。
③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。
6.4比较与评价
（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。
（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）
①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：
a.招标文件规定的方式：
无
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：
a.招标文件规定的方式：
中标候选人并列的，则按“价格部分”的得分高低排序；若投标人的评审得分相同且价格部分得分也相同的，则按“技术部分”的得分高低排序；若评审得分相同且价格部分与技术部分得分也相同的，则采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。
（3）漏（缺）项
①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。
②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。
6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。
6.6编写评标报告
（1）评标报告由评标委员会负责编写。
（2）评标报告应包括下列内容：
①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
②投标人名单和评标委员会成员名单；
③评标方法和标准；
④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；
⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。
6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。
6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：
（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；
（2）妨碍其他投标人的竞争行为；
（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。
6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：
（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；
（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。
※若废标，则本次采购活动结束， 福建诚尚项目管理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
7、评标方法和标准
7.1评标方法：
采购包1：综合评分法
7.2评标标准
采购包1：综合评分法
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。
各项评审因素的设置如下：
价格项（F1×A1）满分为34.0000分
报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。
价格扣除的规则如下：
	项目
	适用对象
	比例
	描述

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位
	投标人或者联合体均为小型、微型企业
	15.00%
	1、对小、微企业报价给予 15%的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。4、本项目为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 “工业”。投标人须按要求将本次采购标的中所列所有采购货物的制造商情况在《中小企业声明函》中填写完整，有缺漏项的或填写不完整的，所投所有货物均将不予以价格扣除。投标人提供的声明函内容不实的或提供虚假的证明文件的，均属于提供虚假材料谋取中标、成交，一经发现将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下
	项目
	比例
	方法

	节能、环境标志产品
	10.00%
	1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。


其他：无
技术项（F2×A2）满分为61.0000分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	技术响应1
	30.00
	是
	根据各投标人所投产品的技术性能、功能以及对招标文件第五章《二、技术和服务要求》逐项应答情况并结合相关佐证材料（如有）由评委进行评议并评分，标注▲的参数（共15项）每负偏离一项扣2.00分，正偏离不加分，满分30分。

	技术响应2
	22.00
	是
	根据各投标人所投产品的技术性能、功能以及对招标文件第五章《二、技术和服务要求》逐项应答情况并结合相关佐证材料（如有）由评委进行评议并评分，未标注▲的技术参数为一般技术参数每负偏离一项扣0.11分，正偏离不加分，满分22分。

	样品1
	3.00
	否
	根据投标人提供的运动木地板；样品表面平整，色泽均匀，无污损，拼接紧密，结构牢固，无错位，无松动，无异响，无明显缝隙且满足样品制作标准和要求的得3.00分；样品表面基本平整，没有色差，无明显污损，局部拼接稍有不紧密，结构基本牢固，无错位，无明显松动和异响，存在轻微缝隙但不影响正常使用且满足样品制作标准和要求的得2.50分；样品表面平整度一般，有轻微色差或污损，拼接不紧密，有错位，有明显松动或异响，拼接缝隙较大但满足样品制作标准和要求的得2.00分；不符合样品制作的标准和要求或未提供的不得分。

	样品2
	3.00
	否
	根据投标人提供的前置式翻板伸缩看台小样进行评分：边缘处理光滑，漆面均匀；伸缩或翻板动作演示顺畅，无卡顿或异响；支撑结构牢固，放置平稳，无晃动；各活动部件连接紧密，不易脱落的得3分，边缘处理基本光滑，漆面略有不均，伸缩或翻板动作基本可行，放置大致平稳；部分非关键小零件略显粗糙的得2.50分，做工一般，边缘不平整，漆面粗糙；或有轻微紧涩或松动感的得2.00分，不符合样品制作的标准和要求或未提供的不得分。

	样品3
	3.00
	否
	根据投标人提供的羽毛球格栅条形灯进行评分：灯体格栅叶片排列整齐、间距均匀，边角处理圆润，整体做工精致的得3.00分；格栅叶片基本整齐，个别叶片轻微不齐但不影响整体；边角处理基本到位，做工较好的得2.50分；格栅叶片排列不整齐、间距不均；边角锋利，整体做工一般的得2.00分，不符合样品制作的标准和要求或未提供的不得分。


商务项（F3×A3）满分为5.0000分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	业绩
	3.00
	是
	根据各投标人所提供2022年1月1日至本项目投标截止时间止（日期以验收证明为准）投标人独立完成的类似项目业绩情况进行评分。投标人每提供一份业绩证明材料的得3分。本项满分3分。【投标人应在投标文件中提供符合要求的类似项目业绩的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件、以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。投标人未同时提供上述要求的业绩证明材料的不得相应分值。】

	售后服务方案
	2.00
	是
	根据各投标人的质保期时间承诺：满足招标文件要求的不得分，在不增加费用的情况下，每增加6个月的加1分，满分2分；未提供质保期时间承诺者视为满足招标文件基本要求，该项不得分。


异常低价审查
	项目
	描述

	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）福建省闽西监狱综合体育馆设施设备采购响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即福建省闽西监狱综合体育馆设施设备采购响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）福建省闽西监狱综合体育馆设施设备采购响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即福建省闽西监狱综合体育馆设施设备采购响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）福建省闽西监狱综合体育馆设施设备采购响应报价低于最高限价45%的，即福建省闽西监狱综合体育馆设施设备采购响应报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低（数量报价过高），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。


评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。
（3）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
8、其他规定
8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。
8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。
8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。
8.4其他：
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）文件通知： （1）本国产品标准，本国产品应当符合以下条件： ①在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；d.简单的上漆、磨光和分装；e.其他不属于属性改变的情形。②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。 （2）本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 （3）对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 供应商提供的产品符合本国产品标准的，应在投标文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商应认真对照相关规定和所投产品实际情况，据实填报（如有）。提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。供应商未提供《声明函》的，不享受本国产品价格评审扣除优惠。评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
 


第五章 招标内容及要求
一、项目概况（采购标的）
1.本项目为福建省闽西监狱综合体育馆设施设备采购及安装，安装地点位于福建省闽西监狱，具体事项详见采购清单及方案图。
2.项目核心产品为：序号1运动木地板。
3.报价要求
3.1本项目最高限价为4000000元，采购内容详见“1.采购清单”。各投标人报价不得超过最高限价，否则响应无效。
3.2本采购为交钥匙项目。各投标人根据【采购清单】分别投报分项单价及总价（并在投标客户端价格扣除节点上传该分项报价表），分项报价表中需明确所投产品的单价、数量、合计金额、品牌（如有）、型号（如有）等。所投报价须包含但不限于所需人工、设备成本、施工机械（器械）使用费、材料费、生产费、运输费、安全措施费、安装费、开路埋管施工费、配套器件（含线路）费、因安装工作不连续而造成的窝工费、调试费、培训费、3年售后维保服务费、税金及合同风险责任和义务等一切与本项目相关的所有费用，清单里未列明但因项目建设需要的其他主材、辅材等材料设备及相关配套费用由投标人自行承担；项目实施过程中，实际安装情况以采购人要求的为准。采购人不再支付其他费用。
二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
	一、篮球馆(体育器械配置)

	序号
	名称
	单位
	数量
	产品参数

	1
	运动木地板
	㎡
	915
	（评分项1）
一、产品由面板、毛板、龙骨、隔离层、减震垫组成。
1、面板：采用枫桦木，厚度不小于22mm；
2、毛板：采用实木多层胶合板，厚度不小于12mm；
3、龙骨：松木实木双龙骨，规格40*50mm(±2mm)；
4、隔离层：PE 铝箔防潮膜；
5、减震垫：双拱形天然橡胶，高度18mm(±2mm)。
（评分项2）
二、实木运动地板符合GB/T 20239-2023《体育馆用木质地板》标准要求
1、球反弹率≥90%；
2、冲击吸收率≥53%；
3、标准垂直变形≥2.3mm；
4、抗滚动载荷性能，试验后,要求外观不应起毛刺,不应出现裂纹、断裂、劈裂,漆膜损坏等现象；
5、滑动摩擦系数0.4-0.6。
（▲1.）三、实木运动地板面板符合GB/T 20239-2023《体育馆用木质地板》标准要求（提供有资质的检测机构（须提供对应检验检测能力资质查询截图（全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或市场监督管理局官网））出具的带有CMA标识的检测报告复印件作为佐证材料（2026年5月31日(含)前出具的检测报告应具有CMA标识;2026年6月1日(含)后出具的检测报告按照国家检验检测机构资质认定有关规定执行)，原件备查。）），检测项目应至少涵盖以下内容：
1、含水率：6%～15%；
2、漆膜表面耐磨：≤0.10g/100r,且磨100r后漆膜未磨透；
3、漆膜附着力≤2级；
4、漆膜硬度≥2H；
5、抗弯强度≥40.0MPa；
6、弹性模量≥5000MPa。
（评分项3）
四、实木运动地板毛地板符合GB/T 20239-2023《体育馆用木质地板》标准要求
1、静曲强度≥30.0MPa；
2、弹性模量≥4000MPa；
3、含水率：6.0%～12.0%；
4、胶合强度≥0.70MPa；
5、阻燃性能达到B1级要求；
6、甲醛释放量≤0.124mg/m3；
（评分项4）
五、实木运动地板龙骨符合GB/T 20239-2023《体育馆用木质地板》标准要求
1、抗弯强度≥40.0MPa；
2、弹性模量≥5000MPa；
3、阻燃性能B1级；
（评分项5）
六、实木运动地板隔离层符合GB/T 20239-2023《体育馆用木质地板》标准要求
1、拉伸负荷：纵向、横向均≥3.0N；
2、断裂标称应变：纵向、横向均≥320%;
（▲2.）七、减震垫依据GB/T 528-2009标准拉伸强度≥0.35MPa，拉断伸长率≥50%（提供有资质的检测机构（须提供对应检验检测能力资质查询截图（全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或市场监督管理局官网））出具的带有CMA标识的检测报告复印件作为佐证材料（2026年5月31日(含)前出具的检测报告应具有CMA标识;2026年6月1日(含)后出具的检测报告按照国家检验检测机构资质认定有关规定执行)，原件备查。））

	2
	体育地板水性彩漆
	㎡
	915
	（评分项6）
1、产品类型：双组分水性聚氨酯面漆；
2、涂抹率：不小于100G/m²；
3、光泽度：LD85度光泽；
4、颜色须经采购单位确认。

	3
	前置式翻板伸缩看台
	座
	342
	（评分项7）
1、看台层宽840±5mm，看台层高310±5mm，座宽440±5mm，座深（外包）540±5mm，座椅安装间距：500mm。
2、脚轮：采用宽幅PU轮，直径≥Φ125mm，轮辐≥40mm。内层采用双滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨力且不磨损地板。
3、驱动轮有多条加强筋PU结构，提供看台所需驱动摩擦力，可轻易克服地面缺陷，满足看台使用需求，且不磨损地板。
4、伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有4个走轮。在地板上滚动时，不伤害地板且不会留下滚动痕迹。
（▲3.）5、活动看台走轮依据GB/T14687-2011《工业脚轮和车轮》对所投产品（脚轮）进行检测，在标准中6.1条规定的试验条件下，脚轮或车轮在行走性能试验机上跨越500个障碍物后：无裂纹、剥落及局部过量磨损；轮各部无非正常损坏及影响使用的永久变形；轴承（轴套）转动正常，无松散及卡塞现象（或类似表述）；（提供有资质的检测机构（须提供对应检验检测能力资质查询截图（全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或市场监督管理局官网））出具的带有CMA标识的检测报告复印件作为佐证材料（2026年5月31日(含)前出具的检测报告应具有CMA标识;2026年6月1日(含)后出具的检测报告按照国家检验检测机构资质认定有关规定执行)，原件备查。））
（评分项8）
6、骨架：采用组合件结构，主、副梁结构材料采用≥2mm合金钢通过高强度定拉型材冷拉而成，规格为190×50、66×50（mm）。所有荷载主、副梁结构件中间不得有焊接，采用高强螺栓连接。承重主支撑部件采用尺寸为50×40×3（mm）、100×50×3（mm）优质钢管和60×40×4（mm）梯形导向支撑杆，承重辅支撑件采用尺寸60×40×19×2（mm）C型钢。承重主、辅支撑被安装在主梁和副梁之间，采用高强螺栓联接固定。辅支撑件安装的最大中心距离约700mm，作为所有木支撑臂以及行走表面的结束元件。支撑构架之间的支撑臂，通过增加尼龙等组件消除之间的刚性滑动摩擦，减少看台伸缩摩擦阻力。
7、踏板：采用18mm厚黑色防水防滑人造层压板。
8、床架前沿及踏步采用80×60（mm）特制铝钛合金包边，并在型材表面附有特制防滑线条 (加强摩擦力，防止观众走动时滑倒),并采用85×85（mm）角封头将边角包覆，以增加安全性。
9、同步伸缩装置：采用双层导向设计，上端采用同步导向轮机构，通过支撑滑轮传递减少摩擦阻力，保证导向轮沿直线运动。下端采用导轨机构，看台支脚型材采用精密模压设计，通过锁扣式导向滑槽与导轨连接，保证看台沿直线运动，同时增加侧向稳定力。
10、看台座椅：座宽（440±5mm），座深（540±5mm），背长（540±5㎜）无扶手中空塑料翻板座椅内置翻转防震垫。
11、椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（PE）一次加工成型，
（▲4.）12、依据GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准，对椅面 PE 材料进行防霉性能测试，长霉等级为 0 级。试验菌种包括黑曲霉（ATCC 6275）、球毛壳霉（ATCC 6205）、宛氏拟青霉（CBS 628.66）、绳状青霉（ATCC 9644）、长枝木霉（ATCC 13631）等。（提供有资质的检测机构（须提供对应检验检测能力资质查询截图（全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或市场监督管理局官网））出具的带有CMA标识的检测报告复印件作为佐证材料（2026年5月31日(含)前出具的检测报告应具有CMA标识;2026年6月1日(含)后出具的检测报告按照国家检验检测机构资质认定有关规定执行)，原件备查。））
（评分项9）
13、具有座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、汇合缝处黏结强度高，较高的刚性及韧性，良好的力学性能及较高的使用温度，抗老化、抗冲击性、耐高低温、耐油性较好。椅面总重量4.1±0.1kg。座椅综合性能应符合国家标准及行业标准。
14、看台过道：每层设一个箱形踏步（工艺与看台台面制作相同），并设排号标牌。
15、看台安全护栏：看台安全护栏采用φ38和φ19钢性圆管，经拼装焊接后，表面喷塑颜色同活动看台本色。护栏支架的设置应是垂直的，且相邻杆件最小有效间距不大于100mm。根据活动看台设计要求不同，护栏在伸缩过程中可以采用插拔式或固定式。
16、看台刹车系统：看台采用升降式刹车系统，待看台伸出到位后，通过刹车手柄快速将刹车橡胶板降下，通过与地面摩擦，将看台固定。
17、喷塑：钢构件均经抛丸-水洗-除油-水洗-磷化-水洗-烘干处理后，在自动喷涂线上完成静电粉末喷塑（环氧树脂），以增强其抗腐蚀性。

	4
	看台踏步
	个
	20
	（评分项10）
1、产品外形尺寸：通道宽度900mm，通道深度300mm，通道高度150mm。
2、系统材料说明：看台通道采用箱型结构，底部用优质铁板折边而成，行走面采用18mm厚黑色防水防滑层压板。通道三面采用80×60（mm）特制铝钛合金包边，并在型材表面附有特制防滑线(加强摩擦力，防止观众走动时滑倒),并采用85×85（mm）角封头将边角包覆，以增加安全性，并在醒目位置设排号标牌。看台通道的颜色与看台整体结构的颜色相同。

	5
	拼装舞台
	套
	1
	（评分项11）
1、尺寸：长6米*2.35米*0.6米
2、骨架：采用组合件结构，材料采用钢材，支撑组件钢板厚度3.0mm，通过高强度型材连接而成。

	6
	悬空电动挂式篮球架
	副
	1
	（评分项12）1、电动悬空篮球架主要由减速电机、传动系统、主支架、保险带及篮板、篮圈组成。使用时，篮圈上沿距离地面3.05m。减速电机电压为220V，I=80：1，电机功率1.1KW。
（评分项13）2、支撑管采用100×70×3mm方管、横梁采用口120×120×3mm、方管，主支架采用120×120×3mm、φ60×3mm等焊管拼装而成。保险带为高强丝保险带。
（评分项14）3、篮板：规格：1800×1050（㎜），篮板配用高强度安全玻璃篮板（13mm双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有篮板护套，篮板护套前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。
（评分项15）4、篮圈：篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到105㎏时，篮圈无转动，当静载荷≥105㎏时，篮圈向下转动，角度不超过30度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。
（▲5.）5、依据GB/T23176-2008《篮球架》对所投产品的电性能进行检测，带电部分绝缘电阻值≥2MΩ，试验电压1500V、判定电流10mA、频率50Hz单相交流电1min，无闪烁或击穿现象。（提供有资质的检测机构（须提供对应检验检测能力资质查询截图（全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或市场监督管理局官网））出具的带有CMA标识的检测报告复印件作为佐证材料（2026年5月31日(含)前出具的检测报告应具有CMA标识;2026年6月1日(含)后出具的检测报告按照国家检验检测机构资质认定有关规定执行)，原件备查。））

	7
	储物柜
	门
	64
	（评分项16）
1、柜门采用ABS环保材料注塑而成;柜体采用高强度HPS注塑而成；
2、底座，高度50mm(土1)，两侧封闭设计，可有效防止脏物进入底座内部；
3、平顶板组，高度40mm(±1)，插销预装在顶板上面，只需按压插销即可与后板连接，实现柜体固定作用，平顶板顶部平滑光滑无纹路；
4、单门规格尺寸:宽400mm(±2mm)*深500mm(±2mm)*高945mm(±4mm)(不含底座和平顶板)，每增高层高度增加945mm(±4mm)，每增加一列宽度增加400mm(±2mm)。
（▲6.）5、储物柜有害物质包括但不限于甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）、邻苯二甲酸酯、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚均优于GB 18584-2024《家具中有害物质限量》中的相关限量要求，均为“未检出（或类似结论）”。（提供有资质的检测机构（须提供对应检验检测能力资质查询截图（全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或市场监督管理局官网））出具的带有CMA标识的检测报告复印件作为佐证材料（2026年5月31日(含)前出具的检测报告应具有CMA标识;2026年6月1日(含)后出具的检测报告按照国家检验检测机构资质认定有关规定执行)，原件备查。））

	8
	储物柜密码锁
	套
	64
	（评分项17）
1、在密码正确开锁状态下可直接更改密码
2、特殊情况时可用管理钥匙应急开锁，原密码保留
3、无需其他辅助工具，钥匙可直接找回密码
4、锁壳采用ABS材料注塑构成

	9
	更衣凳
	张
	7
	（评分项18）1、长1800mm*宽400mm *高450mm；承重大于500KG，凳面PVC材质挤塑成型，凳腿ABS材质注塑成型，三根凳面，凳腿凳面榫卯连接，不松动，方面拆装。

	10
	主席台
	张
	3
	（评分项19）
1、规格：1200mm*600mm*760mm；
2、贴面材质：采用三聚氰胺浸胶纸饰面，面层具有耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等优点，表面哑光效果持久。
3、基材：选用≥E1级实木颗粒板，经防腐、防虫等化学处理。台面台脚厚度≥25mm，其他部分≥16mm，甲醛释放量、TVOC检测结果符合 GB/T4897-2015《刨花板》国家标准要求。
4、封边：优质≥1mm 同色PVC加热熔胶封边，封边条质量（外观要求，理化性能：耐老化性、耐开裂性、耐磨性、色牢度，可溶性重金属含量，甲醛释放量）检测结果应符合标准及 QB/T 4463-2025《家具用封边条》国家标准要求应无缺陷或符合要求。
5、五金件：三合一连接件采用偏心轮采用金属材质。
（▲7.）6、“三合一偏心连接件”依据GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》，理化性能：金属镀层抗盐雾：18h,1.5mm以下锈点≤20 点/dm2,其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)，力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥240N,三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥550N,三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥700N。（须提供对应检验检测能力资质查询截图（全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或市场监督管理局官网））出具的带有CMA标识的检测报告复印件作为佐证材料（2026年5月31日(含)前出具的检测报告应具有CMA标识;2026年6月1日(含)后出具的检测报告按照国家检验检测机构资质认定有关规定执行)，原件备查。））

	11
	主席台椅
	条
	6
	（评分项20）
1、规格：常规；
2、面料:选用国产优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理；
3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；
4、脚架：采用弓形钢架符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。

	12
	沙发组合
	套
	1
	（评分项21）
1、采用不少于5张单体沙发组成;带靠背3张:1900mm*800mm*750mm、无靠背2张800mm*800mm*550mm。
2、框架：采用烘干实木架构；经防腐、防虫化学处理；
3、饰面：采用优质绒布，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，触感舒适具有良好的透湿性和透热性，耐用耐磨透气性强。
4、海绵：内为PU成型高弹阻燃海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形，符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》相关要求；
5、脚架：采用金属脚架；

	13
	茶几
	张
	1
	（评分项22）
1、1400*700*430mm
2、贴面材质：采用优质≥E1级国家环保三聚氰胺板饰面，板面具有耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等优点，表面哑光效果持久。
3、基材：选用≥E1级刨花板，经防腐、防虫等化学处理。桌面厚度≥36mm，采用精巧联接工艺，结构坚固。
4、封边：优质2mm同色PVC加热熔胶封边，封边平滑，颜色与板材一致。 
5、ABS热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。
6、脚架：优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。

	14
	篮球馆体育文化元素
	项
	1
	（评分项23）1、篮球馆及二楼区域：体育文化元素设计、材料亚克力板、15厘PVC板UV打印材质。

	二、篮球馆(电气系统配置)

	序号
	名称
	单位
	数量
	产品参数

	1
	5匹风管机（多联机）
	台
	5
	（评分项24）
1、电源:220V~50Hz；
2、制冷量: ≥12000W；
3、额定电流:≥24.8A；
4、额定功率: ≥5300W。

	2
	铜管及排水管
	m
	200
	（评分项25）
1、安装部位:磷酸脱氧无缝铜管；
2、介质:冷媒；
3、连接形式:钎焊；
4、压力试验及吹、洗设计要求:管道系统吹扫；
5、含冷媒液。

	3
	风管
	㎡
	100
	（评分项26）1、镀锌钢板矩形风管 长边长≤800mm 厚度δ=0.6mm。

	4
	桥架
	项
	1
	（评分项27）1、根据现场情况制作桥架及管材。

	5
	电缆
	米
	960
	（评分项28）1、国标3*4。

	6
	配电箱
	套
	1
	（评分项29）1、内含配置，≥63A，≥IP40。

	7
	措施费
	项
	1
	（评分项30）1、机械及脚手架。

	三、篮球馆(扩声配置)

	序号
	名称
	单位
	数量
	产品参数

	1
	一拖四无线麦克风
	套
	1
	（评分项31）
主机参数
1、主机工作电压:DC--12V-14V2A工作电流:600mAh功耗:5W；
接收灵敏度:-105dBM音频输出电压:1V；
接收有效距离:无障碍直线60米音频响应:50HZ-15KHZ；
载波频率:UHF600MHz-840MHz；
频率稳定度:-0.001%；
频率间隔:250MHz；
功能显示方式:LCD；
信噪比:S/N:>85dB；
失真度THD:<0.01%；
尺寸(长X宽X深)480mmX44mmX230mm；
重量:2.0KG；
话筒参数
邻频干扰抑制:>60dB；
咪芯指向性:超心形指向；
拾音灵敏度:>20dBM(1V)；
发射功率:>+10dBM(10MW)；
麦克风功耗:120mAh；
UHF频率范围:715MHZ---785MHZ。

	2
	U段一拖二无线麦克风
	套
	1
	（评分项32）
产品类型：无线；
频率范围：720-820MHZ纠错；
信噪比：>105dB；
发射器
接收方式：二次变频超外差；
中频频率：第一中频110MHZ，第二中频10.7MHZ；
无线接口：BNC/50Ω；
灵敏度：12dBuV(80dBS/N)；
灵敏度调节范围：12-32dBuV；
杂散仰制：>75dB；
最大输出电平：+10dBV；
接收器
输出功率：高功率10mW，低功率3mW；
杂散仰制：-60；
供电：两节AA电池；
使用时间：10mW时大于10小时，3mw时大于15小时。

	3
	无线话筒天线分配器主机
	台
	1
	（评分项33）
1、天线分配器，由无线麦克风专用频段设计和双天线信号接收回路的射频信号放大分配系统组成，≥8路BNC天线接口，单台支持≥8支无线发射机同时工作使用。
2、兼容各大品牌，所有UHF频段无线麦克风接收机使用高频信号带通滤波功能，过滤带宽以外的信号对系统造成干扰采用高性能材料及电路确保最大的信号灵敏度和端口串扰隔离能力能够为众多无线接收机提供稳定的高频无线电信号两个(IN)50欧姆BNC型天线输入端口。两个(OUT)50欧姆BNC型天线级联端口，支持≥6台级联使用接收频率范围(470-960MHz)远程12vdc同轴连接或天线分布系统。

	4
	无线话筒有源天线中继器
	个
	2
	（评分项34）
天线类型：壁挂式天线；
支持接收机：4台；
工作频带：500MHZ-1GHZ；
增益：6dB典型；
阻抗：50欧姆典型；
指向性：圆形180°典型；
指向极性：垂直（与垂直安装)；
连接端子：固定式直角BNC母座；
重量：360克；
外形尺寸：178mm长* 207mm高*52mm厚；
构造：玻璃铜及铜膜镜层。

	5
	16路调音台
	台
	1
	（评分项35）
功能特点：
16输入通道，8路单声道+4对立体声；
10个高性能话筒放大器带幻象电源开关；
话筒输入通道含压缩器旋钮；
所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF；
7母线（3辅助，4编组）；
内置SPX效果器；
极佳手感的60mm推子和发光ON/PFF开关；
轻巧耐用的机身设计；
技术参数：
总谐波失真：低于0.1%（THD+N）；
频率响应：20Hz+20KHz+1Db/-3Db；
最大值：-128dBu；
通道处于哑音状态：-70dB；
串音：-70dB；
消耗功率：35W。

	6
	反馈抑制器
	台
	1
	（评分项36）
技术参数：
额定电压: 220V±10%；
频率响应: 125Hz~15KHz；
失真: ＜0.1% @ 1KHz；
信噪比: ＞90dB；
输入阻抗: 20KΩ；
输出阻抗（平衡）: 200Ω；
话筒供电方式：48V 幻象；
温度范围: -10~55℃；
重量: 3.5kg；
尺寸: 480×220×44mm

	7
	16进16数字音频矩阵
	台
	1
	（评分项37）
1.16路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口；
2.16路平衡式输出，采用凤凰插接口；
3.支持PC、中控平台等方式进行多重控制；
4.内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法；
5.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡；
6.输出每通道：8段图示均衡、延时器、分频器、限幅器
7.全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能；
8.内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议 ；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能；1U全铝机箱
9.具有几十余种专业音频处理模块，比如；5段全参量均衡器，8段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等。
10.内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码；
11.设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能；
12.RS-485双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制。
13.每个输入通道提供幻象电源供电，幻象电源规格：+48V 直流7mA，可设置成打开或者关闭。
14.可通过USB、WIFI、TCP/IP接口和控制设备连接。
15.支持≥12路逻辑输入，≥4路电压输出控制的GPIO控制接口。
直观、简洁的图形化控制软件界面使操作者的良好体验得到极致的放大。
输入接口(多通道凤凰插)：≥4x4个输入接口；
输出接口(多通道凤凰插)：≥4x4个输出接口；
GPIO控制接口：支持≥12路逻辑输入，≥4路电压输出控制；
输入阻抗：平衡：9.4kΩ，非平衡：4.7kΩ；
输出阻抗：平衡：100Ω，非平衡：50Ω；
电脑接口：RS485接口(凤凰插)，有线网络接口（RJ-45）；
输入共模抑制比：≥78 dBu (1KHz)；
输入到输出动态范围：112dBu；
频率响应：20Hz~20kHz (-0.5dB)；
信噪比：>93dB@0dBu，1KHz；
谐波失真+噪声：≤0.005% @1kHz，0dBu；
通道分离度：>88dB(1KHz)；
输入通道功能：
静音/相位/幻象电源/灵敏度 每个输入通道均有独立的静音/相位/幻象电源/灵敏度/0dBu至-42dBu；
测试音频：正弦波/粉噪/白噪；
扩展器：阈值：-56dBFS至0dBFS，比率：1至20，启动时间：1ms至1000ms，恢复时间：1ms至1000ms；
均衡器：每个输入通道均有独立的5段全参量均衡器；中心频点从20Hz至20KHz带宽：0.02至4.00oct，带宽步距：0.01oct，增益：-15db至+15db，增益步距：0.01db；
压缩器：阈值：-48dBFS至0dBFS，比率：1至20，启动时间：1ms至1000ms，恢复时间：1ms至1000ms；
自动增益：阈值:-60dBFS至0dBFS，目标阈值: 阈值至0dBFS，比率1至20，启动时间：1ms至1000ms，恢复时间:1ms至1000ms；
自动混音：增益：-72d至12dB，比率：1至3，恢复时间：5ms至5000ms；
反馈消除/回声消除：有自适应反馈消除、自适应回声消除
混音器，全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能；
输出通道功能
输出延时：每个输出通道有独立的延时(0ms至2000ms或延时距离0m至680m)；
分频器：每个输出可独立设置高通低通滤波器（全参数可调）每个滤波器有三种不同类型，七种不同斜率；
图形均衡：每个通道有单独的8段独立图形均衡，带宽：窄带/正常/宽带；
限幅器：阀值:-56dBFS至0dBFS，恢复时间:1ms至1000ms
静音/相位 每个输出通道有独立的静音/相位控制；
处理器：48KHz采样频率，24位数据位数；
功率：≤37.8W；
电源：AC 190V/240V 50Hz/60Hz；
产品尺寸(WxDxH)：488X260X44mm
16路平衡式话筒/线路输入，采用凤凰插接口；
16路平衡式输出，采用凤凰插接口支持PC中控平台等方式进行多重控制内置信号发生器，自动混音自动增益控制，反馈消除回声消除等主要算法输入每通道：前级放大。

	8
	双通道定阻专业功放(1300W)
	台
	4
	（评分项38）
8Ω 输出功率/立体声:2X1300W；
4Ω 输出功率/立体声:2X1950W；
8Ω 桥接:3900W；
频率响应20Hz-20KHz(±0.5dB)；
输出电路Class H+；
总谐波失真<0.05%@8Ω 1KHz；
分离度>85dB@8Ω 1KHz；
信噪比>98dB；
转换速率≥45V/μs；
阻尼系数（F=1KHz 8Ω)＞350；
输入阻抗20KΩ (balance)/10KΩ (unbalance)；
输入灵敏度0.775 V/1.44V。

	9
	双8寸二分频线阵音箱（内置分频)
	只
	16
	（评分项39）
技术参数：
额定功率：500W；
峰值功率：1200W；
低音喇叭：2×8"65芯170磁16欧；
高音喇叭：1×1.75"44芯8欧；
分频模式：内置分频；
频率(±3dB)：68Hz-20kHz；
阻抗：8欧；
灵敏度：107dB；
最大声压SPL：129dB；
吊挂角度：0、2、4、6、8、10°可调；
音箱指向性角度（H×L）：110°×15°安装：线性吊挂
表面处理：黑色多孔钢网和透声的音箱网布；
连接器：2×4芯WP4音箱座；
产品尺寸（W*H*D）：711×253×394 （mm）。

	10
	双8寸线阵安装架(建议配套钢丝绳吊环吊装)
	套
	4
	（评分项40）
田字架尺寸:W*D*H：660*630*70mm；
净重：14.2kg，毛重：14.5kg

	11
	葫芦架
	套
	4
	（评分项41）葫芦架。

	12
	双通道定阻专业功率放大器(600W)
	台
	2
	（评分项42）
立体声输出功率8Ω：600W×2；
立体声输出功率4Ω：1000W×2；
桥接功率8Ω：1800W；
输入灵敏度：0.775V/1.4V；
频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)；
转换速率：≥10V/µs；
阻尼系数：﹥200:1；
串音：>70dB@1KHz；
信噪比：﹥100dB；
总谐波失真：＜0.5%，1KHz；
互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W；
尺寸(W×H×D)：483×88×360mm；
包装尺寸：55x50.5x14cm；
净重：13.5KG。

	13
	二分频专业音箱（15寸）
	只
	4
	（评分项43）
15寸全频音箱；
单元配置：低音PA44芯钛膜高音 +低音190磁75芯铁盆架；
板材工艺：高密度中纤板黑色环保水性漆；
阻抗：8Ω；
功率：500W；
频响范围：32Hz~20kHz；
频率响应：43Hz~20kHz；
灵敏度：96dB；
最大声压：134dB；
箱体尺寸：445mmx460mmx695mm。

	14
	双通道定阻专业功率放大器(400W)
	台
	1
	（评分项44）
立体声输出功率8Ω：400W×2；
立体声输出功率4Ω：700W×2；
桥接功率8Ω：1100W；
输入灵敏度：0.775V/1.4V；
频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) ；
转换速率：≥10V/µs；
阻尼系数：﹥200:1；
串音：>70dB@1KHz；
信噪比：﹥100dB；
总谐波失真：＜0.5%，1KHz；
互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W；
尺寸(W×H×D)：483×88×360mm；
包装尺寸：55x50.5x14cm ；
净重:12.7KG。

	15
	8寸同轴返听音箱
	只
	2
	（评分项45）
类型：1x8"两路分频同轴全频扬声器；
频响：70Hz-20kHz ；
覆盖角度（H×V）：75°x50°；
阻抗：8Ω；
灵敏度：96dB；
最大声压：124dB；
额定功率：230W；
峰值功率：920W；
低音单元：1x8"Ф50mm；
高音单元：1x1.7°Ф 44mm；
尺寸：308*340*241mm(W×H×D)。

	16
	8路电源时序器（8路滤波）
	台
	2
	（评分项46）
1、高清彩色2.2寸显示屏（分辨率376*240），可实时显示时间、电压、电流、功率、功率；
2、因数、通道开关状态、本机，旋钮控制；
3、支持本地两组循环开关机控制；
4、内置功率计，电压、电流、功率、功率因数实时显示；
5、带有过压保护、过流保护、欠压保护均可设置保护阀值；
6、支持RS232中控控制，波特率可设置(4800-921600，默认9600)，支持设备所有数据反码；
7、支持多台设备级联，通过RS232联机（最长距离10米），RS232连接线需db9公对公23交叉；
8、断电记忆（当设备突然断电数据自动储存）；
9、上电自启（当设备设定开启上电自启后，每次设备通电10秒后会开启所有设备通道）；
10、8路开关通道输出，每路可单独设置，开关机延时1-999秒（默认1秒）；
11、支持中英文同步显示；
12、整机采用磷铜插座；
13、支持工作时间累计单位（分钟）；
14、支持用电量单次累计，多次累计单位（度） 。

	17
	专业会议机柜
	套
	1
	（评分项47）
定制42U玻璃门。

	18
	多角度调节音箱壁架
	只
	4
	（评分项48）
加厚加长伸缩款，加固螺丝，角度可调承重单只35KG。

	19
	音频隔离器
	个
	1
	（评分项49）
1、输入端口：2×6.35\2×XLR；
2、输出端口：2×XLR；
3、输入阻抗：600Ω（交流阻抗）；
4、输出阻抗：600Ω（交流阻抗）；
5、频率响应：20HZ―20KHZ（±＜0.3db ref 1khz）；
6、定损失：＜0.7db（ref 1khz  1V rms）；
7、绝缘电阻：DC1000V  100MΩ；
8、隔离电压：AC 50Hz - 60Hz   0 V―1500V。

	20
	开启式地面插座
	个
	2
	（评分项50）
1、持久耐用，掀盖式打开；
2、面板材质：纯铜 ；
3、面板颜色：金色；
4、可供交流电输出 ；
5、面板尺寸：≥146*146*4mm；
6、底盒尺寸：≥135*135*65mm；
7、开孔尺寸：≥140长*140宽*70深mm；
8、标准配置：可装六位128型功能键。

	21
	音箱专用插座（四芯）
	块
	4
	（评分项51）1、128#模块：音箱专用插座（四芯）。

	22
	六位开启式地面插座
	个
	1
	（评分项52）
1、持久耐用，掀盖式打开；
2、面板材质：纯铜 ；
3、面板颜色：金色；
4、可供交流电输出 ；                                5、面板尺寸：146*146*4mm；
6、底盒尺寸：135*135*65mm；
7、开孔尺寸：140长*140宽*70深mm；
8、标准配置：卡侬母座*1占用两位；
9、网络接口*1占用一位；
10、RCA莲花AV接口*1占用一位；
11、HDMI高清接口(转弯口）*1占用一位；
12、手拉手大八芯*1占用一位。

	23
	双联操作台
	套
	1
	（评分项53）
1、主体框架采用无螺丝卡扣式组装方式，可实现快速组装随意组合，台体底座装有高度可调节水平地脚支撑，每个工位配备一组键盘抽屉和一组19寸机架和一块托盘。
2、操作台面和侧板选用≥E1级环保实木颗粒板，台面前端镶嵌黑色橡胶手枕。
3、铝型材屏风高度200mm，横截面厚度2mm，可以安装各型号显示器支架。
4、金属框架选用优质冷轧钢板，整体框架厚1.5mm,前后门厚1.0mm, 木质台面厚度25mm，铝型材厚度2.0mm，操作台所有金属构件表面喷涂柔性磨砂哑光漆。操作台总深度900mm，台面高度750mm，总高度950mm,标准工位长度600mm。

	24
	辅材及安装
	项
	1
	（评分项54）1、辅材、安装、调试、高空作业措施机械。

	四、篮球馆(大屏显示配置)

	序号
	名称
	单位
	数量
	产品参数

	1
	室内全彩显示屏
	套
	1
	（评分项55）
长5.44米*高3.2米=17.41㎡；
点间距：2.5mm；
像素密度：160,000 点 /㎡；
像素构成：1R1G1B（SMD 表贴）；
模组分辨率：128×64 点；
模组尺寸：320mm（宽）× 160mm（高）× 18mm（厚）；
模组重量：约0.45kg；
白平衡亮度：≥500 cd/㎡；
对比度：9000:1；
灰度等级：14–16bit；
刷新率：≥3840Hz；
可视角度：水平≥171° / 垂直≥173°；
色温范围：1000K–20000K 可调。

	2
	接收卡
	张
	36
	（评分项56）
1. 12个HUB75E接口，输出24组RGB数据，无需转接板；
2.独有的色彩还原，任意倍频，低亮高灰技术；
3.建议带载：320X512；
4.支持75接口1～64S任意模组；
5.智能串线功能；
6.支持箱体构造，模组任意旋转。

	3
	电源
	台
	55
	（评分项57）
输入
电压范围：200～240VAC；
输入电流：230VAC/3.0A；
效    率：86% ；
频率范围：47～63HZ；
漏电流：<1mA/230VAC；
输出
直流电压：5V；
额定电流：40A；
功    率：200W；
启动上升时间：3000ms，50ms/230VAC 负载 100%；
保持时间：20ms/230VAC 负载 100%；
线性调整率：±0.5%；
负载调整率：±2.0%；
电压精度：±3.0%；
保护
过负载：110～150% rated；
短路：输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出；
环境要求
工作温度及湿度：-20~70℃ 20%~95%RH，不凝露 。
储存温湿度：-40℃~85℃; 10%~95%RH，不凝露。

	4
	简易箱体
	㎡
	17
	（评分项58）
室内安装，钢架结构。

	5
	控制软件
	套
	1
	（评分项59）
1.用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用；
2.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放;
3.支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT显示;支持时钟、计时、天气预报显示;
4.支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;
5.软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以 及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。

	6
	屏体线材
	㎡
	17
	（评分项60）
1、排线，5V线材，电源与电源之间三芯线材，网线。

	7
	多功能卡
	张
	1
	（评分项61）
1、智能控制卡，远程控制用。

	8
	视频处理器
	套
	1
	（评分项62）
1.输入端接口:DVI*1、HDMI1.3*1、HDMI1.4*1、音频*1；
2.输出:千兆网口*6、音频*1；
3.最大支持390万像素，横向最大8000，纵向最大4000；
4.支持三画面显示、位置任意布局；
5.支持edid管理；
6.支持网线任意串，不占用留空部分，提高网口利用率；
7.淡入淡出特效无缝切换；
8.支持亮度、对比度、增强图像显示效果；
9.支持信号无缝切换；
10、支持自身输出纯色，渐变，扫描线等测试图像。

	9
	配电箱
	套
	1
	（评分项63）
配电柜内装有空气开关、交流接触器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等。配电柜内主令开关均选用品牌器件，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电等保护功能。

	10
	光电转换设备
	套
	8
	（评分项64）
1、光电转换器和终端盒。

	11
	屏幕控制主机
	套
	1
	（评分项65）
1. 处理器性能不低于：6 核 12 线程基础频率 2.5GHz，最高睿频4.4GHz；
2. 内存不小于16G；
3. 固态硬盘不小于512G；
4. 独立显卡。

	12
	结构包边（定制边框）
	㎡
	19
	（评分项66）1、5V40A
1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
4、不锈钢包边。

	13
	管线辅材及安装
	项
	1
	（评分项67）
1、管材，线材，辅材、安装、调试、高空作业措施机械。

	五、篮球馆（计分系统配置）

	序号
	名称
	单位
	数量
	产品参数

	1
	计分系统服务器
	套
	1
	（评分项68）1、不低于六核十二线程，运行内存≥16G ，固态硬盘≥512G，显示器≥21.5，预装正版操作系统，能兼容计分系统及各种软件。

	2
	球类比赛记分计时裁判系统
	套
	1
	（评分项69）
1、用于大型比赛全面记分、计时、记录：队名、全队名称、队员名称、全队得分、队员得分、全队和个人犯规次数、发球权等。
2、该记分软件根据多种比赛规则研发而成：篮球、足球、排球、网球、羽毛球、乒乓球、水球和各种比赛的记分计时
3、键盘上有快捷按键，软件有丰富的参数设置选项。
4、主客两队单个队员得分和犯规时各队总比分随之加减。
5、同步视频传播。

	3
	球类比赛记分计时显示系统
	套
	1
	（评分项70）
1、用于大型比赛全面记分、计时、记录：队名、全队名称、队员名称、全队得分、队员得分、全队和个人犯规次数、发球权等。
2、该记分软件根据多种比赛规则研发而成：篮球、足球、排球、网球、羽毛球、乒乓球、水球和各种比赛的记分计时
3、键盘上有快捷按键，软件有丰富的参数设置选项。
4、主客两队单个队员得分和犯规时各队总比分随之加减。
5、任意设置大屏幕像素点数据

	4
	记分操控台
	套
	1
	（评分项71）
控制器钢制外壳尺寸310*255*90mm，液晶显示器监视窗口可显示192（列）× 64（行）点阵。可完成图形显示，也可显示12×4个（16×16点阵）中文汉字。液晶控制器增加的功能：
A、队名输入方式：拼音输入。区位码输入。小程序、蓝牙输入。
B、正、倒计时选择（满足多种球类记分规则）。
C、计时联动选择。
D、亮度调节（待完善）。
E、一键讯响。
F、任意输入一键纠错。
G、5组队名预存功能。随时调用。
H、流动广告字功能。(仅限JFM24C使用时能正常显示)
I、2组RS232九孔母座接口。副输出串口导出技术统计和计时数据便于视频转播；主输出串口双向通信带有加密狗功能。
J、2.4GWIFI信号输出，可设置1~30组信道。
K、一个计时手柄，一个技术统计手柄。
L、计时和倒计时数据修正。
M、掉电参数保存。

	5
	计时操控器
	套
	1
	（评分项72）
14秒、14秒复位、暂停、计时操作。

	6
	篮球24秒计时器（3面显示）
	套
	1
	（评分项73）
产品描述：无线电遥控或线控操作、北京时间、比赛倒计时、秒倒计时终了报警音洪亮大于120DB、可联动自动控制篮板灯带。
一、基本参数：
1、输入电压：AC~220V±5%；
2、整机功率：150W；
3、尺寸：600mm三角体；
4、材料:：铁机箱喷塑、玻纤PCB等；
5、颜色：黑色哑光 ；
6、包装：木箱 ；
7、重量：18KG。
二、配置：
1、显示屏：2台。
2、主控台：1台。
3、线缆：2＊45米（如采用无线方案此条无）
4、操作说明书：1份。
5、安装立柱：2根
三、功能：
1、分计时:能实现0--99分和0--59秒任意调整,具有启动、暂停、复位功能。
2、秒计时:能实现0--99秒任意调整,具有复位、启动、暂停功能。
3、报警:0－99秒违例自动声、光报警；0－99分终场自动声响。
4、时钟：能显示北京时间和日期。
四、详细说明：
1、该计时器是根据篮球类比赛的特点精心设计，采用高亮度LED制作，寿命大于10万小时。具亮度高、可视性好、功耗小、使用寿命长等优点，
2、计时精确度高,采用微处理器控制,软件定时。
3、能长期保存最后一次设定的数据。
4、操作方便,主控台上每个键上印有表示该键功能的字样或符号。
5、符合国际比赛规则, 24秒钟装置同主要的比赛计时钟连接,以便：
A．当主要的比赛计时钟停止时,该装置也停止。
B．当主要的比赛计时钟开始启动时,该装置必须手动开始启动。
C．当该装置发出声响时,主要的比赛计时钟也应停止。
D：当比赛剩下时间小于1分钟时,分计时将自动进入1/10秒显示。

	7
	全队犯规显示器
	套
	1
	（评分项74）
1、符合国际篮联对全队犯规显示器“全场360度可见”的要求；
2、宽200mm＊高300mm＊厚170mm；
3、符合国际篮联对全队犯规显示器“全场360度可见”的要求。

	8
	发球权显示器
	套
	1
	（评分项75）
1、显示主队或客队得球后进攻的方向；
2、长430mm＊高230mm＊厚72mm；
3、显示主队或客队得球后进攻的方向。

	9
	篮球讯响器
	套
	1
	（评分项76）
1、能发出大于120db的声响（汽笛声）；
2、120*120*150mm。

	10
	专业讯响器（锂电双音款）
	套
	1
	（评分项77）
1、充电式；
2、2320*200*151mm。

	11
	暂停换人犯规示意牌
	套
	2
	（评分项78）
一、基本参数：
1.尺寸：宽180mm＊高360mm＊厚27mm （含手柄长度）；
2.材料:：PVC；
3.颜色：白色素材，黑色和红色字体 ；
4.包装：纸箱 。
二、配置：
1.黑色字体：1~5；
2.红色字体：5~6，暂停、犯规。
三、功能：
1.当篮球比赛中参赛运动员有犯规动作时。裁判席记录员出示该队员的相应犯规次数。依比赛时间不同。分5次罚下场或6次罚下场时。出示红色进行示意。
2.记录员根据双方参赛教练提出“暂停”、“换人”要求，在停球时，举牌示意。

	12
	计时归零灯带
	套
	1
	（评分项79）
国际篮联规定比赛时间结束或24秒违例时光报警；由24秒钟装置自动控制
一、基本参数：
1、输入电压：DC－24V；
2、整机功率：25W；
3、尺寸：长1700mm＊高950mm＊厚25mm；
4、材料:铝合金、玻纤PCB等；
5、颜色：银白色 ；
6、包装：纸箱 ；
7、重量：1.5KG。
二、配置：
1、显示带：2条。
2、操作说明书：1份。
三、功能：
灯带架设在篮板四周。其作用为：
根据篮联要求24秒违例或比赛结束时要有声音报警，并且要有光报警，该灯带与我司24秒计时器配套使用，固定于篮板后面，在比赛时间结束或24秒违例时点亮篮板外围一圈。因为光速大于音速。以便于准确的计时。
四、详细说明：
1、该灯带是根据篮球比赛的特点精心设计，采用台湾生产的高亮度LED制作，寿命大于10万小时。具亮度高、可视性好、功耗小、使用寿命长等优点，
2、由24秒计时器控制，当比赛结束或24秒违例时同时进行声光报警。
3、符合国际比赛规则。

	13
	KBG管
	根
	92
	（评分项80）规格Φ25，外径25mm，壁厚≥1.2mm

	14
	KBG管
	根
	27
	（评分项81）规格Φ20，外径20mm，壁厚≥1.0mm

	15
	六位开启式地面插座
	个
	1
	（评分项82）
1、面板材质：纯铜;
2、可供交流电输出;
3、面板尺寸：146*146*4mm;
4、底盒尺寸：135*135*65mm;
5、开孔尺寸：140长*140宽*70深mm;
6、标准配置：卡侬母座*1占用两位；
7、网络接口*1占用一位；
8、RCA莲花AV接口*1占用一位；
9、HDMI高清接口(转弯口）*1占用一位；
10、手拉手大八芯*1占用一位。

	16
	双联操作台
	套
	1
	（评分项83）
1、主体框架采用无螺丝卡扣式组装方式，可实现快速组装随意组合，台体底座装有高度可调节水平地脚支撑，每个工位配备一组键盘抽屉和一组19寸机架和一块托盘。
2、操作台面和侧板选用≥E1级环保实木颗粒板，台面前端镶嵌黑色橡胶手枕。
3、铝型材屏风高度200mm，横截面厚度2mm，可以安装各型号显示器支架。
4、金属框架选用优质冷轧钢板，整体框架厚1.5mm,前后门厚1.0mm, 木质台面厚度25mm，铝型材厚度2.0mm，操作台所有金属构件表面喷涂柔性磨砂哑光漆。操作台总深度900mm，台面高度750mm，总高度950mm,标准工位长度600mm。

	17
	辅材及安装
	项
	1
	（评分项84）1、辅材、安装、调试、高空作业措施机械。

	六、篮球馆（视频采集回放配置）

	序号
	名称
	单位
	数量
	产品参数

	1
	视频采集回放编辑一体机
	台
	1
	（评分项85）
1、为体育场馆及体育比赛定制开发的现场影像采集及回放系统；
2、可在没有电视转播的比赛中充当简易电视转播功能并可将图像实时传输给LED大屏幕；
3、可做比赛仲裁录像系统使用，在争议判罚出现后进行实时视频回放；
4、可在训练中辅助教练讲解战术，帮助运动员训练；
5、可在其它活动中将实时画面记录和传输，并可为场馆用户后期视频制作提供素材支持；
6、厂家软件要求可以开放源码、开放接口协议、升级及功能定制(相关费用已包含在报价中)；
7、显示界面包括：导播切换台界面、回放操作界面、大屏幕显示输出、裁判员显示输出（裁判员显示支持4分屏同步回放）；
8、直播窗口显示实时比赛画面，鼠标切换任意机位显示和导播台切换同步；
9、回放窗口显示同步存储的比赛画面，在回放操作中不中断录制；
10、支持比赛画面的快放、慢放、剪辑、回放并能做到逐帧正放和倒放；
11、视频可以不压缩以50兆码流25兆码流广电级运行也可以8-10兆码流运行以减小存储空间；
12、此系统不需要视频编码器，比赛视频输入输出无延时。

	2
	切换台液晶显示器（带功能模块）
	台
	1
	（评分项86）1、8路实时视频预览显示，支持视频切换输出。两个主窗口，一个视频实时输出窗口，一个回放显示窗口。

	3
	回放操作液晶显示器（带功能模块）
	台
	1
	（评分项87）1、8路实时视频存储，并带预览显示功能。可选中其中4路，同步回放。支持回放、正放、倒放，可根据需要调整速度。

	4
	大屏幕输出液晶显示器（带功能模块）
	台
	1
	（评分项88）1、大屏幕输出监视窗口，保证观众观看内容不与裁员一致。

	5
	裁判员输出液晶显示器（带功能模块）
	台
	1
	（评分项89）1、裁判员输出监视窗口，支持单一画面回放,同时支持4画面同步回放。

	6
	高清专业肩扛式摄像机带三脚架
	台
	4
	（评分项90）
1、专业级肩扛式高清摄像机；
2、传感器类型 MOS ；
3、传感器像素220万；
4、传感器尺寸 1/2.33 ；
5、数码变焦2倍5倍10倍；
6、取景器 电子取景器 ；
7、对焦 自动/手动；
8、存储介质 SD/SDHC/SDXC存储卡 ；
9、输入输出接口 HDMI、麦克风（立体声微型接口）、耳机（立体声微 型接口）、高速USB2.0接口、AV接口、视频部件接口。

	7
	4矩阵液晶显示器带支架
	台
	1
	（评分项91）1、四台高清液晶显示器带专用支架。

	8
	专用导播键盘
	台
	1
	（评分项92）1、专用导播键盘支持输入视频窗口切换及慢动作回放。广电级背光按键、快速搜索飞轮、T型阻尼特效推杆、MIDI接口协议与软件配合，可以提高工作效率，丰富内容展示。

	9
	8路高清视频分配器
	台
	1
	（评分项93）
1、分配器类型：视频分配器；
2、输入接口：1路，2U19英寸标准机箱；
3、输出接口：8路。

	10
	视频光端机
	对
	1
	（评分项94）HDMI转光纤。

	11
	液晶显示器
	台
	2
	（评分项95）
1、屏幕比例：16：9；
2、最佳分辨率：1920×1080；
3、色数：16.7M；
4、亮度：250cd/m2；
5、对比度：1000000：1；
6、电源：内置, 100-240 伏交流，50/60 赫兹；
7、尺寸：带支座的产品: 442×373×201mm。

	12
	辅材及安装
	项
	1
	（评分项96）1、辅材、安装、调试、高空作业措施机械

	室内羽排匹克球馆

	七、羽排匹克球馆（体育器械配置）

	序号
	名称
	单位
	数量
	产品参数

	1
	匹克球地面系统（丙烯酸）
	㎡
	108
	（评分项97）
1、厚度不小于5.0mm；
2、原材料中有害物质限量符合以下要求（依据GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》）
	序号
	检验项目
	要求

	1
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	2
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	3
	短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）
	≤1.5

	4
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）
	≤10

	5
	挥发性有机化合物/（g/L）
	≤50

	6
	游离甲醛/（g/kg）
	≤0.5

	7
	苯/（g/kg）
	≤0.05

	8
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg）
	≤1.0

	9
	可溶性铅/（mg/kg）
	≤50

	10
	可溶性镉/（mg/kg）
	≤10

	11
	可溶性铬/（mg/kg）
	≤10

	12
	可溶性汞/（mg/kg）
	≤2


（▲8.）3、丙烯酸涂料依据GB/T 1728-2020《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》标准，表干时间≤2h；（提供有资质的检测机构（须提供对应检验检测能力资质查询截图（全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或市场监督管理局官网））出具的带有CMA标识的检测报告复印件作为佐证材料（2026年5月31日(含)前出具的检测报告应具有CMA标识;2026年6月1日(含)后出具的检测报告按照国家检验检测机构资质认定有关规定执行)，原件备查。））
（▲9.）4、丙烯酸涂料依据GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》要求，附着力达到0级。（提供有资质的检测机构（须提供对应检验检测能力资质查询截图）（全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或市场监督管理局官网）出具的带有CMA标识的检测报告复印件作为佐证材料（2026年5月31日(含)前出具的检测报告应具有CMA标识;2026年6月1日(含)后出具的检测报告按照国家检验检测机构资质认定有关规定执行)，原件备查。））

	2
	运动地胶
	㎡
	1310
	（评分项98）1、厚度（规格型号）不小于5.0mm，材质：PVC运动地胶;
（▲10.）2、所投厚度（规格型号）地胶依据GB/T 22517.4-2017标准邵氏硬度(邵A)50-90度、球反弹率≥75%；依据GB/T 14833-2020标准拉伸强度≥0.7MPa 、拉断伸长率≥90%；抗滑值(20℃)：80~110(干测)BPN、抗滑值(20℃)：47~110(湿测)BPN、耐磨性(未老化)磨耗量(500r~1500r之间的质量损失)≤4g；（提供有资质的检测机构（须提供对应检验检测能力资质查询截图）（全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或市场监督管理局官网）出具的带有CMA标识的检测报告复印件作为佐证材料（2026年5月31日(含)前出具的检测报告应具有CMA标识;2026年6月1日(含)后出具的检测报告按照国家检验检测机构资质认定有关规定执行)，原件备查。））
（▲11.）3、所投厚度（规格型号）地胶依据GB 18586-2001标准氯乙烯单体≤5mg/kg、可溶性铅≤20mg/m2、可溶性镉≤20mg/m2、挥发物≤75g/m2；（提供有资质的检测机构（须提供对应检验检测能力资质查询截图）（全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或市场监督管理局官网）出具的带有CMA标识的检测报告复印件作为佐证材料（2026年5月31日(含)前出具的检测报告应具有CMA标识;2026年6月1日(含)后出具的检测报告按照国家检验检测机构资质认定有关规定执行)，原件备查。））
（▲12.）4、所投厚度（规格型号）地胶依据GB/T11982.1-2015标准：加热尺寸变化率横向≤0.4%，  纵向≤0.4%；（提供有资质的检测机构（须提供对应检验检测能力资质查询截图）（全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或市场监督管理局官网）出具的带有CMA标识的检测报告复印件作为佐证材料（2026年5月31日(含)前出具的检测报告应具有CMA标识;2026年6月1日(含)后出具的检测报告按照国家检验检测机构资质认定有关规定执行)，原件备查。））
（▲13.）5、所投厚度（规格型号）地胶依据GB/T 37866-2019标准：可分解芳香胺染料含量未检出（N.D.）；（提供有资质的检测机构（须提供对应检验检测能力资质查询截图）（全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或市场监督管理局官网）出具的带有CMA标识的检测报告复印件作为佐证材料（2026年5月31日(含)前出具的检测报告应具有CMA标识;2026年6月1日(含)后出具的检测报告按照国家检验检测机构资质认定有关规定执行)，原件备查。））

	3
	气排球地胶
	片
	1
	（评分项99）
1、气排球地胶单片规格：（长×宽）16×9m、
2、厚度（规格型号）不小于5.0mm；
3、材质：PVC运动地胶；

	4
	羽毛球地胶
	片
	2
	（评分项100）
1、羽毛球地胶单片规格：（长×宽）15×7.2m；
2、厚度（规格型号）不小于5.0mm；
3、材质：PVC运动地胶。

	5
	移动式匹克球柱和网组合套装
	套
	1
	（评分项101）
1、标配：匹克球柱、主柱摇把、匹克球网；
2、材质：全铝合金型材+型钢连接芯精制而成;
3、可分拆组合设计，结构稳固，内置收线拉网。
4、规格（方形）：长6840×宽458×高914mm[±20mm]
5、网柱：方形柱参数：57*57mm ，颜色：墨绿色；
6、球网：PE网：长6680×宽800mm[±20mm] 宽边线径:2mm，网孔：45*45mm 。

	6
	重式排球柱
	副
	1
	（评分项102）
1、产品结构 由底座、立柱和排球网组成；
2、调节高度 1800mm－2200mm；
3、底座外壳材料：高密度聚乙烯材料（HDPE）；
4、底座底板材料：不小于10mm钢板，材质：Q235B；
5、底座方管材料：不小于140×140×3.0mm焊管；
6、底座圆管材料：不小于∅102×5.5mm无缝管；
7、防震垫：每只底座设不少于5块防震垫,满足底座摩擦力要求；
8、配重物：单只灌装配重物≥265kg；
9、立柱：外立柱不小于φ89×3.75mm焊管，内立柱不小于φ70×3.0mm异型钢管;
10、含球网一副。

	7
	排球备球架
	台
	1
	（评分项103）
1、排球备球架一台可放置排球6只。
2.排球备球架采用壁厚不小于3.0mm焊管拼焊制作而成;
3. 排球备球架配有滚轮，移动方便。

	8
	气排球-比赛
	个
	6
	（评分项104）
1、采用新型 PPE 材料，阻尼性、防滑性、防水性较其他同类产品均有增强，更能有效保护手部；
2、重量：125±5g；
3、周长：745±5mm
4、配色：蓝白。

	9
	气排球裁判台
	台
	1
	（评分项105）
1、台面规格：75×50cm；
2、高度可调范围：65--105cm；
3、伸缩间隙：10cm/档；
4、侧围栏高度：65cm；
5、前围栏高度：65/90cm；
6、整体拆叠后最大尺寸：78×70×31cm； 总重量约 14kg。工艺说明： 1、高强度工业级铝合金材质；
2、台面与踏板均为防滑铝合金设计；
3、加强式铰链锁扣设计；
4、高度可升降，适合不同高度使用者；
5、独特的拆卸式护栏与扶手设计，护栏 拆卸后可做为室内排球训练高台使用；
6、侧位提拉把手设计，便于搬运。

	10
	移动式羽毛球柱
	副
	2
	（评分项106）
1、移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁绳装置和高度微调装置组成。
2、羽毛球底座采用铸件，底座内配置水泥配重块，底部配有防滑、防震垫，增强底座的稳定性。羽毛球柱底座装有PU滚轮，移动方便且不损伤地板。
3、羽毛球柱立柱选用Φ40×4mm优质钢管制作，一根立柱上置有系绳柱，系网方便，另一根立柱外侧置有锁绳装置，该装置锁紧可靠，不会产生卡滞或自动反松现象。
4、立柱顶部设有高度微调装置，通过手动微调即可实现网的高度要求：1550mm。
5、球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。

	11
	羽毛球裁判椅
	台
	2
	（评分项107）
1、结构：由支架和座椅组成
2、尺寸：长×宽×高×椅面高=1000×800×1850×1550（mm）
3、支架：主要采用口50×30×2、口25×25×1.5、口40×25×2方管制作，支架上设有书写板，采用层压板制作，支架底脚配置有橡胶脚套；
4、座椅：中靠背中空塑料椅，高密度聚乙烯材料（HDPE），中空吹塑制造一次加工成型；
5、工艺：产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，涂料均为绿色环保无毒产品，避免损害使用者的健康。

	12
	便携式羽毛球车
	台
	4
	（评分项108）
1、规格：42*42*90cm；
2、材质：铝合金、帆布；
3、可折叠收纳设计具有便携，空间占用小的特点，球车球网为可分离式设计，全铝合金主副架提供更轻的重量以及更大的承重，底部带轮可移动。

	13
	羽毛球捡球器
	个
	4
	1、高30cm*长80cm*夹角120c。

	14
	乒乓球捡球器
	个
	4
	（评分项109）
1、收球口：28*33cm；
2、手柄长度：60-98cm；
（评分项110）3、球框为PVC材质，手柄为不锈钢材质，采用优质皮筋按压式集球具有不易漏球捡球方便的特点，配备大口径出球口取倒方便，180度调节T头，范围更加宽广。

	15
	多球盆
	个
	4
	（评分项111）
1、规格：87cm*53cm*37cm；
2、材质pvc，配备万向五抓滚轮，容量约200-300个球。

	16
	匹克球捡球器
	个
	4
	（评分项112）
1、规格：高110cm*长44cm；
2、主杆&中杆材质：201不锈钢。

	17
	羽毛球馆体育文化元素
	项
	1
	（评分项113）
1、羽毛球馆及二楼区域：体育文化元素设计、材料亚克力板或拉膜灯箱、材料15厘PVC板UV打印、高空作业措施机械。

	18
	异形沙发
	组
	1
	（评分项114）1、规格：5650mm*550mm*430mm;
2、框架：采用烘干实木架构；经防腐、防虫化学处理；
3、饰面：采用优质绒布，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，触感舒适具有良好的透湿性和透热性，耐用耐磨透气性强。
4、海绵：内为PU成型高弹阻燃海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形，符合GB/T10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》相关要求；
5、脚架：采用金属脚架；
6、整体五金配件紧密拼接，采用五金配件符合；GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。

	19
	圆茶几
	张
	2
	（评分项115）
1、φ600mm*600mm；
2、贴面材质：采用≥E1级国家环保三聚氰胺板饰面，板面具有耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等优点，表面哑光效果持久。
3、基材：选用≥E1级刨花板，经防腐、防虫等化学处理。桌面厚度≥18mm，采用精巧联接工艺，结构坚固。
4、封边：优质2mm同色PVC加热熔胶封边，封边平滑，颜色与板材一致。 
5、ABS热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。
6、脚架：优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。

	20
	沙发
	组
	1
	（评分项116）
1、规格：1800mm*900mm*700mm；
2、框架：采用烘干实木架构；经防腐、防虫化学处理；
3、饰面：采用优质绒布，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，触感舒适具有良好的透湿性和透热性，耐用耐磨透气性强；
4、海绵：内为PU成型高弹阻燃海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形，符合GB/T10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》相关要求；
5、脚架：采用金属脚架。

	21
	茶几
	张
	1
	（评分项117）
1、ø800mm*350mm；
2、台面：采用优质人造石，台面厚度≥15mm；
3、脚架：不锈钢无指纹材质脚架。

	22
	休闲椅
	张
	9
	（评分项118）
1、常规；
2、框架：采用烘干实木架构；经防腐、防虫化学处理；
3、饰面：采用优质绒布，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，触感舒适具有良好的透湿性和透热性，耐用耐磨透气性强。
4、海绵：内为PU成型高弹阻燃海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形，符合GB/T10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》相关要求；
5、脚架：采用金属脚架；
6、整体五金配件紧密拼接，采用五金配件符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。

	23
	休闲桌
	张
	3
	（评分项119）
1、φ700mm*750mm；
2、台面：采用优质人造石，台面厚度≥15mm。
3、脚架：金属镶嵌黑色板材。

	24
	沙发
	张
	10
	（评分项120）
1、规格：1900mm*780mm*850mm；
2、框架：采用烘干实木架构；经防腐、防虫化学处理；
3、饰面：采用优质绒布，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，触感舒适具有良好的透湿性和透热性，耐用耐磨透气性强。
4、海绵：内为PU成型高弹阻燃海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形，符合GB/T10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》相关要求；
5、脚架：采用实木脚架；
（▲14.）6、海绵依据GB/T10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》回弹性≥35%，75%压缩永久变形≤8%，气味等级≥7级，拉伸强度≥90kPa,断裂伸长率≥100%，撕裂强度≥1.8N/cm,干热老化后拉伸强度≥55kPa,干热老化后拉伸强度变化率≤±30%,湿热老化后拉伸强度≥55kPa,湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%,；依据QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，对包括但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌进行测试，抑菌率（抗菌率）均≥99%。（须提供对应检验检测能力资质查询截图（全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或市场监督管理局官网））出具的带有CMA标识的检测报告复印件作为佐证材料（2026年5月31日(含)前出具的检测报告应具有CMA标识;2026年6月1日(含)后出具的检测报告按照国家检验检测机构资质认定有关规定执行)，原件备查。））

	25
	茶几
	张
	5
	（评分项121）
1、规格;1200mm*600mm*450mm；
1、主材采用优质白蜡木制作，材质硬，花纹美丽，耐腐、耐水性能好，易加工，韧性大；
2、充分保证经过各种工序加工后，手感光滑，细腻，无开裂、破损；完全符合国家木质a级等级要求，木质无虫眼、划伤、死节、霉变、腐朽等缺陷。经过蒸汽高温焗煮，确保无虫卵存在，延长使用寿命。
3、面喷环保聚脂油漆，五底三面喷漆工艺，油漆中苯含量 0.5%，符合国家环保标准,实木漆膜硬度达到 3H；光滑耐磨，手感光滑，色泽淳厚。

	26
	休闲椅
	张
	32
	（评分项122）
1、规格;590mm*520mm*860mm；
2、主材采用优质白蜡木制作，材质硬，花纹美丽，耐腐、耐水性能好，易加工，韧性大；
3、充分保证经过各种工序加工后，手感光滑，细腻，无开裂、破损；完全符合国家木质 a 级等级要求，木质无虫眼、划伤、死节、霉变、腐朽等缺陷。经过蒸汽高温焗煮，确保无虫卵存在，延长使用寿命。
4、面喷环保聚脂油漆，五底三面喷漆工艺，油漆中苯含量 0.5%，符合国家环保标准,实木漆膜硬度达到 3H；光滑耐磨，手感光滑，色泽淳厚。

	27
	休闲桌
	张
	8
	（评分项123）
1、φ800mm*750mm；
2、主材采用优质白蜡木制作，材质硬，花纹美丽，耐腐、耐水性能好，易加工，韧性大；
3、充分保证经过各种工序加工后，手感光滑，细腻，无开裂、破损；完全符合国家木质a级等级要求，木质无虫眼、划伤、死节、霉变、腐朽等缺陷。经过蒸汽高温焗煮，确保无虫卵存在，延长使用寿命。
4、面喷环保聚脂油漆，五底三面喷漆工艺，油漆中苯含量 0.5%，符合国家环保标准,实木漆膜硬度达到3H；光滑耐磨，手感光滑，色泽淳厚。

	28
	沙发
	套
	3
	（评分项124）
1、框架：采用烘干实木架构；经防腐、防虫化学处理；
2、饰面：采用优质西皮，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，触感舒适具有良好的透湿性和透热性，耐用耐磨透气性强。
3、海绵：内为PU成型高弹阻燃海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形，符合GB/T10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》相关要求；
4、脚架：采用金属脚架；
5、整体五金配件紧密拼接，采用五金配件符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等；
6、规格：1+3。

	29
	茶几
	张
	3
	（评分项125）
1、规格：1200mm*600mm*430mm；
2.贴面材质：采用三聚氰胺浸胶纸饰面，面层具有耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等优点，表面哑光效果持久。
3.基材：选用 ≥E1 级实木颗粒板，经防腐、防虫等化学处理。台面台脚厚度≥25mm，其他部分≥16mm，甲醛释放量、TVOC、检测结果符合GB/T4897-2015《刨花板》国家标准要求。 
4.封边：优质≥1mm 同色 PVC 加热熔胶封边，封边条质量（外观要求，理化性能：耐老化性、耐开裂性、耐磨性、色牢度，可溶性重金属含量，甲醛释放量）检测结果应符合标准及QB/T 4463-2025《家具用封边条》国家标准要求应无缺陷或符合要求。
5.五金件：三合一连接件采用偏心轮采用铸铁材质，金属件、力学性能等均符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》及相关国家标准要求。

	30
	乒乓球台-室内比赛
	张
	2
	（评分项126）
1、规格：长为2740mm,宽为1525mm,高为760mm,边框高50mm。
2、面板颜色采用国际乒联发布的色标蓝色；面板厚度为25mm；弹性要求从离台300mm高处落至台面时，弹起高度应约为230mm;
3、台面材质为高密度板；下架结构为拱形可拆脱式设计，面板与背板框架采用U型活动装置，可在不拆卸、移动背板框架的基础上，快速分离替换新旧台面，多重组合高度调节装置,下架采用拱形卡槽式铝塑板，可单独拆卸更换下架顶板、底板、侧板。

	31
	挡板
	张
	15
	（评分项127）
1、挡板规格为1400*750mm,架框为不低于18mm的圆角钢管，座脚需为方型设有橡胶防滑垫，套布需牛津布。

	32
	台球桌
	台
	4
	（评分项128）
1、外径尺寸：2830mm×1550mm×840mm；
2、内径尺寸：2540mm×1270mm；
3、调平系统：27点万向调平系统；
4、石板：比赛专用石板中静、专型；
5、胶边：北方胶边；
6、材质：柞木 橡木 科技木。

	33
	台球桌专用电熨斗
	台
	2
	（评分项129）
1、熨斗主体尺寸：670mm×100mm× 87~90mm（长 × 宽 × 高）；
2、发热底板尺寸：约 670mm×100mm（覆盖黑八半台宽度）
3、电压/ 频率：220V/50Hz；
4、材质：铝板发热底板 + 金属外壳 + 木质手柄；
5、功率：约 800-830W。

	34
	台球专用
三人位沙发
	套
	6
	（评分项130）
1、产品尺寸：高1025*宽2630*深865(mm)；
2、皮革：抗皱耐磨，颜色牢固，防污防刮。

	35
	台球集球器
	套
	4
	（评分项131）
1、材质:内铁架(外包层塑胶)；
2、适用球桌:美式、中式标准台球桌。

	36
	匹克球围挡
	片
	30
	（评分项132）
1、单片规格（长×高）：≥2000mm×750mm；
2、框架材质:加厚加粗PVC管材；
3、管子尺寸:19*40mm直径/3.00mm壁厚。

	八、羽排匹克球馆（电气配置）

	序号
	名称
	单位
	数量
	产品参数

	1
	匹克球格栅条形灯
	盏
	10
	（评分项133）
1、类型：国标铝型材散热灯体；
2、光源：SMD贴片式LED灯珠；
3、配光工艺：防眩乳白板+防眩格栅；
4、配光角度：针对场地专业定制；
5、配色：5700K  Ra:80 （可定制其它色温）；灯珠光效 145lm/w；
6、防护：≥IP50；
7、寿命设计：不小于50000小时；
8、防浪涌保护装置：6KV(需接地)；
9、电源：输入电压100-305V功率因素：≥0.98；
10、220V输入时效率93%，无频闪。

	2
	气排球格栅条形灯
	盏
	10
	（评分项134）
1、灯具输入电压220V-240V,50/60 Hz，功率100W±4.5%，整灯光通量≥11000Lm，灯具效能≥106lm/w，色温＞5400K，一般显色指数≥84，特殊显色指数R9≥15，功率因数≥0.98，内置驱动电源。
2、灯具采用LED芯片封装技术，选用低热阻、散热良好、耐高温、抗高压及高折射率封装材料,提高出光效率及降低热阻。
3、弧形格栅防眩设计，内置防眩光扩散板，出光柔和不刺眼。
4、灯具采用轻量化设计，一体化成型。采用拉伸铝型材式散热结构，具备良好的散热效果。
（▲15.）5、依据GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》，LED 灯在视网膜蓝光危害、光化学紫外危害、近紫外危害、视网膜热危害及红外辐射危害的评估中，危险等级均为RG1（低危险）或 RG0（无危险类）；（须提供对应检验检测能力资质查询截图）（全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或市场监督管理局官网）出具的带有CMA标识的检测报告复印件作为佐证材料（2026年5月31日(含)前出具的检测报告应具有CMA标识;2026年6月1日(含)后出具的检测报告按照国家检验检测机构资质认定有关规定执行)，原件备查。））

	3
	羽毛球格栅条形灯
	盏
	20
	

	4
	乒乓球格栅条形灯
	盏
	4
	（评分项135）
1、类型：国标铝型材散热灯体；
2、光源：SMD贴片式LED灯珠；
3、配光工艺：防眩乳白板+防眩格栅；
4、配光角度：针对场地专业定制；
5、配色：5700K  Ra:80 （可定制其它色温）；灯珠光效 145lm/w；
6、防护：≥IP50；
7、寿命设计：不小于50000小时；
8、防浪涌保护装置：6KV(需接地)；
9、电源：输入电压100-305V功率因素：≥0.98；
10、220V输入时效率93%，无频闪。

	5
	台球专用灯
	盏
	4
	（评分项136）
1、产品尺寸：2450*1025*150(mm)；
2、灯片规格：1200*400(mm)；
3、光源类型：高亮型LED*4灯片。

	6
	电动升降系统
	套
	8
	（评分项137）
1、挂灯升降设备；
2、电源 AC220V 50Hz；
3、电机内置过热保护装置，使电机长久耐用；
4、电机内置限位装置，上下限位精确；
5、电机采用行星减速装置，粉末冶金齿轮，力大耐用；
6、适用宽度：1-35 米 适用高度 1-20 米；
7、升降速度每分钟可达到 5 米左右。

	7
	羽毛球匹克球气排球台球乒乓球灯具安装
	套
	48
	（评分项138）1、辅材、安装、调试、高空作业措施机械。

	8
	升降系统顶面支架
	套
	8
	（评分项139）
高空作业，根据现场情况制作安装电机支撑。

	9
	乒乓球台球顶面支架
	套
	6
	（评分项140）
高空作业，根据现场情况制作安装电机支撑。

	10
	升降系统电源线缆
	套
	8
	（评分项141）
铜芯聚氯乙烯绝缘硬电线
1、绝缘材质：聚氯乙烯（PVC）；
2、成品外径：≈3.9~4.2mm；
3、额定电压：450/750V；
4、导体结构：1根/1.78mm 单股硬铜线。

	11
	防火桥架
	米
	90
	（评分项142）
1、外形尺寸：外宽≥100mm、外高≥100mm（内腔略小）；
2、基材：冷轧钢板/镀锌钢板；
3、防火处理：防火粉末喷涂 / 防火漆，涂层≥65μm；
4、板材厚度：≥1.2mm。

	12
	镀锌线管
	米
	200
	（评分项143）
1、外径25mm的扣压式镀锌薄壁穿线管；
2、内径：22.0~23.0；
3、壁厚：Φ25 国标≥1.2；
4、外径（Φ）：25。

	13
	电缆
	米
	600
	（评分项144）
1、绝缘材质：交联聚乙烯（XLPE），耐温 90℃；BVV 型：聚氯乙烯（PVC），耐温 70℃。
2、护套材质：聚氯乙烯（PVC），阻燃等级≥B 级，耐磨损、防腐蚀。
3、导体材质：无氧铜，纯度≥99.9%，导电率≥58S/m。

	14
	配电箱
	套
	1
	（评分项145）
1、箱体类型：壁挂式 / 嵌入式照明配电箱，适配场馆区域照明、插座回路配电需求；
2、额定电压：AC 220V/50Hz；
3、防护等级：≥IP30室内。

	15
	触摸屏控制系统（含模块）
	套
	1
	（评分项146）
1、工作电源:DC11~13V；
2、整机无负载功耗:小于3W；
3、外形尺寸:295mm长*210mm宽*68mm厚；
触摸屏基本功能
1、虚拟面板按键功能；
2、根据内设时间，自动调用场景效果；
3、具有TCP/IP USB RS485接口，可控制第三方的485智能设备；
4、支持Wi-Fi无线联网；
5、支持流媒体的结传输，具有远程实时监控功能；
6、和其它模块联用，同时控制：灯光。

	16
	升降系统安装调试
	项
	1
	（评分项147）
1、按照设备基础图纸施工，基础平整度误差≤±2mm/m，承载力满足设备额定载荷1.5倍要求。
2、设备底座与基础采用预埋地脚螺栓固定，螺栓紧固力矩符合规范，紧固后无松动、偏移。
3、含措施费。

	九、羽排匹克球馆（扩声配置）

	序号
	名称
	单位
	数量
	产品参数

	1
	U段一拖二无线麦克风(主机*1+手持*2)
	套
	1
	（评分项148）
产品类型：无线；
频率范围：720-820MHZ纠错；
信噪比：>105dB；                                    发射器
接收方式：二次变频超外差；
中频频率：第一中频110MHZ，第二中频10.7MHZ；
无线接口：BNC/50Ω；
灵敏度：12dBuV(80dBS/N)；
灵敏度调节范围：12-32dBuV；
杂散仰制：>75dB；
最大输出电平：+10dBV；
接收器
输出功率：高功率10mW，低功率3mW；
杂散仰制：-60；
供电：两节AA电池；
使用时间：10mW时大于10小时，3mw时大于15小时。

	2
	U段一拖二无线麦克风(主机*1+头戴*2)
	套
	2
	（评分项149）
产品类型：无线；
频率范围：720-820MHZ纠错；
信噪比：>105dB。                                    发射器
接收方式：二次变频超外差；
中频频率：第一中频110MHZ，第二中频10.7MHZ；
无线接口：BNC/50Ω；
灵敏度：12dBuV(80dBS/N)；
灵敏度调节范围：12-32dBuV；
杂散仰制：>75dB；
最大输出电平：+10dBV。
接收器
输出功率：高功率10mW，低功率3mW；
杂散仰制：-60
供电：两节AA电池；
使用时间：10mW时大于10小时，3mw时大于15小时。

	3
	无线话筒天线分配器主机
	台
	1
	（评分项150）
天线分配器，由无线麦克风专用频段设计和双天线信号接收回路的射频信号放大分配系统组成，≥8路BNC天线接口，单台支持≥8支无线发射机同时工作使用。
兼容各大品牌，所有UHF频段无线麦克风接收机使用高频信号带通滤波功能，过滤带宽以外的信号对系统造成干扰采用高性能材料及电路确保最大的信号灵敏度和端口串扰隔离能力能够为众多无线接收机提供稳定的高频无线电信号两个(IN)50欧姆BNC型天线输入端口。两个(OUT)50欧姆BNC型天线级联端口，最多支持6台级联使用接收频率范围(470-960MHz)远程12vdc同轴连接或天线分布系统。

	4
	无线话筒有源天线中继器
	个
	2
	（评分项151）
天线类型：壁挂式天线；
支持接收机：4台；
工作频带：500MHZ-1GHZ；
增益：6dB典型；
阻抗：50欧姆典型；
指向性：圆形180°典型；
指向极性：垂直（与垂直安装)；
连接端子：固定式直角BNC母座；
重量：360克；
外形尺寸：178mm长* 207mm高*52mm厚；
构造：玻璃铜及铜膜镜层。

	5
	8路调音台
	台
	1
	（评分项152）
最大输出电平：19dBm (1 KHz, THD=0.5%)；
剩余噪声：-74dB；
信噪比：71dB；
等效噪声源输入电动势：-120dBm；
耳机输出功率：40mw (1 KHz, THD=0.5%, 200Ω)；
均衡：
低频：80Hz±15dB；
中频：2.5KHz±15dB；
高频：12KHz±15dB；
增益控制：
单声道：50dB；
立体声：+4dB~-10dB；
频率响应：20Hz~20 KHz (+1dB,-3dB)；
总谐波失真+噪声： ≤0.05%(1KHz,0.775V)。

	6
	3U纯后级广播功放(1000W)
	台
	2
	（评分项153）
1、采用先进高效功率放大电路，强劲的功率输出，超强负载能力，设有1音频输入，音量可独立调节，电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为1000W，输出频响范围为100~16KHz；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路电路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。3U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。箱体尺寸485*132*500*1.8mm，电源功耗为1700W。

	7
	两分频时款壁挂音箱（黑色）
	只
	16
	（评分项154）
1、ABS外壳，箱体厚实，有效防止低频共振，高低音层次分明，高音清晰嘹亮，低音浑厚有力；
2、额定功率:60W；
3、输入电压:70V/100V；
4、灵敏度:88dB；
5、频率响应:40Hz-20KHz；
6、最大声压级:103dB；
7、单元:8"全频×1+1"高音×1。

	8
	莲花头对莲花头音频线（常规）
	条
	4
	（评分项155）
双莲花（公）对莲花（公），标配1.5米

	9
	3.5转莲花头音频线
	条
	1
	（评分项156）
3.5mm（耳机插头）转双莲花头（公）音频线，
标配1.5米

	10
	SYWV-50-5同轴电缆（50米）
	条
	4
	（评分项157）
SYWV-50-5同轴电缆：50米长，包含BNC压接头

	11
	音响线
	米
	2100
	（评分项158）
RVV3*2.0音响护套线

	12
	专业会议机柜
	套
	1
	（评分项159）
定制42U玻璃门

	13
	交换机
	台
	1
	（评分项160）
24口千兆交换机

	14
	管线辅材及安装
	项
	1
	（评分项161）
1、管材，线材，辅材、安装、调试、高空作业措施机械

	十、羽排匹克球馆（羽毛球显示屏配置）

	序号
	名称
	单位
	数量
	产品参数

	1
	室内双色显示屏
	套
	2
	（评分项162）
长3.748m*高1.924m=7.211㎡
单元板规格是304*152mm，单元板厚度12mm，单元板分辨率64*32，像素密度44321，单元板刷新率≧300Hz，单元板构成1R1G,单元板间距4.75mm，单元板LED封装SMD2121，单元板亮度>700cd/㎡,刷新频率：≥1920Hz/s 单元板驱动芯片:恒流，单元板扫描控制方式：1/16扫，每区16行，结构特点：灯驱合一。

	2
	接收卡
	张
	12
	（评分项163）
1、支持8bit精度的色度、亮度一体化逐点校正；
2、支持静态至64扫置换的任意扫描类型；
3、支持任意抽点、支持数据组偏移、可轻松实现各种异形屏、球形屏、创意屏显示；
4、单卡支持≥16组RGB信号输出，≥20组RGB信号输出；
5、单卡控制面积：全彩、常规256*256；
6、级联控制区域：65536*65536像素；
7、扫描类型：静态到64扫之间的任意扫描类型。

	3
	电源
	台
	48
	（评分项164）
1、5V40A

	4
	控制软件
	套
	2
	（评分项165）
1.用于LED显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用。
2.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;
3.支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;
4.支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;
5.软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。

	5
	多功能卡
	张
	2
	（评分项166）
1、支持RS232串口或千兆网口通信；
2、支持用网口连接在接收卡之前、之间或最后）；
3、具有定时功能，可替代定时器和延时器；
4、支持配电箱温度检测；
5、支持≥8路电源开关控制；
6、支持≥4路传感器接口，可连接光探头实现自动亮度调节，或者连接其他外设，例如温度探头；
7、支持音频输出接口。

	6
	视频处理器
	台
	2
	（评分项167）
1.≥1920X1200@60Hz 输入分辨率
2.带载：≥131万像素，2路千兆网口输出
3.≥4096像素点;
4.支持：3路信号输入:1xHDMI1.4，2xDVI，单机或双机冗余备份，1路独立音频输入，视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放，支持画面偏移，HDCP高带宽数字内容保护技术，亮度和色温调节，低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示，USB接口控制或级联，支持≥64台级联

	7
	配电箱
	套
	2
	（评分项168）
1、配电系统：额定功率≥10KW；
2、控制回路：≥3路，额定电流(A)不小于 1P X 3路/32A；
3、单数输出功率（KW）≤2.2KW；
4、额定输入电压（V）三相 220/380VAC；
5、额定输出电压（V）单相 110/220VAC；
6、内置防雷装置；时控。

	8
	六位开启式地面插座
	个
	2
	（评分项169）
1、持久耐用，掀盖式打开；
2、面板材质：纯铜 ；
3、面板颜色：金色；
4、可供交流电输出；                                 5、面板尺寸：146*146*4mm；
6、底盒尺寸：135*135*65mm；
7、开孔尺寸：140长*140宽*70深mm；
8、标准配置：可装六位128型功能键。

	9
	结构包边（定制边框）
	㎡
	20
	（评分项170）
1、钢结构；
2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
4、不锈钢包边。

	10
	管线辅材及安装
	项
	1
	（评分项171）
1、管材，线材，辅材、安装、调试、高空作业措施机械。

	十一、羽排匹克球馆（羽毛球、匹克球计分系统配置）

	序号
	名称
	单位
	数量
	产品参数

	1
	计分系统服务器
	套
	2
	（评分项172）
1、不低于六核十二线程，运行内存≥16G ，固态硬盘≥512G，显示器≥21.5，预装正版操作系统，能兼容计分系统及各种软件。

	2
	球类比赛记分计时裁判系统
	套
	2
	（评分项173）
1、用于大型比赛全面记分、计时、记录：队名、全队名称、队员名称、全队得分、队员得分、全队和个人犯规次数、发球权等。
2、该记分软件根据多种比赛规则研发而成：篮球、足球、排球、网球、羽毛球、乒乓球、水球和各种比赛的记分计时
3、键盘上有快捷按键，软件有丰富的参数设置选项。
4、主客两队单个队员得分和犯规时各队总比分随之加减。
5、同步视频传播。

	3
	球类比赛记分计时显示系统
	套
	2
	（评分项174）
1、用于大型比赛全面记分、计时、记录：队名、全队名称、队员名称、全队得分、队员得分、全队和个人犯规次数、发球权等。
2、该记分软件根据多种比赛规则研发而成：篮球、足球、排球、网球、羽毛球、乒乓球、水球和各种比赛的记分计时
3、键盘上有快捷按键，软件有丰富的参数设置选项。
4、主客两队单个队员得分和犯规时各队总比分随之加减。
5、任意设置大屏幕像素点数据。

	4
	记分操控台
	套
	2
	（评分项175）
1、控制器钢制外壳尺寸310*255*90mm，液晶显示器监视窗口可显示192（列）× 64（行）点阵。可完成图形显示，也可显示12×4个（16×16点阵）中文汉字。液晶控制器增加的功能：
A、队名输入方式：拼音输入。区位码输入。小程序、蓝牙输入。
B、正、倒计时选择（满足多种球类记分规则）。
C、计时联动选择。
D、亮度调节（待完善）。
E、一键讯响。
F、任意输入一键纠错。
G、5组队名预存功能。随时调用。
H、流动广告字功能。(仅限JFM24C使用时能正常显示)
I、2组RS232九孔母座接口。副输出串口导出技术统计和计时数据便于视频转播；主输出串口双向通信带有加密狗功能。
J、2.4GWIFI信号输出，可设置1~30组信道。
K、一个计时手柄，一个技术统计手柄。
L、计时和倒计时数据修正。
M、掉电参数保存。

	5
	KBG管
	根
	184
	（评分项176）
规格Φ25，外径25mm，壁厚≥1.2mm

	6
	KBG管
	根
	54
	（评分项177）
规格Φ20，外径20mm，壁厚≥1.0mm

	7
	六位开启式地面插座（标配款）
	个
	2
	（评分项178）
1、持久耐用，掀盖式打开；
2、面板材质：纯铜；
3、面板颜色：金色；
4、可供交流电输出 ；
5、面板尺寸：146*146*4mm；
6、底盒尺寸：135*135*65mm；
7、开孔尺寸：140长*140宽*70深mm；
8、标准配置：卡侬母座*1占用两位；
9、网络接口*1占用一位；
10、RCA莲花AV接口*1占用一位；
11、HDMI高清接口(转弯口）*1占用一位；
12、手拉手大八芯*1占用一位；

	8
	双联操作台
	套
	2
	（评分项179）
1、主体框架采用无螺丝卡扣式组装方式，可实现快速组装随意组合，台体底座装有高度可调节水平地脚支撑，每个工位配备一组键盘抽屉和一组19寸机架和一块托盘。
2、操作台面和侧板选用≥E1级环保实木颗粒板，台面前端镶嵌黑色橡胶手枕。
3、铝型材屏风高度200mm，横截面厚度2mm，可以安装各型号显示器支架。
4、金属框架选用优质冷轧钢板，整体框架厚1.5mm,前后门厚1.0mm, 木质台面厚度25mm，铝型材厚度2.0mm，操作台所有金属构件表面喷涂柔性磨砂哑光漆。操作台总深度900mm，台面高度750mm，总高度950mm,标准工位长度600mm

	9
	辅材及安装
	项
	1
	（评分项180）
1、辅材、安装、调试、高空作业措施机械

	十二、羽排匹克球馆（气排球、匹克球显示配置）

	序号
	名称
	单位
	数量
	产品参数

	1
	室内双色显示屏
	套
	2
	（评分项181）
1.长5.268m*高1.924m=10.14㎡
单元板规格是304*152mm，单元板厚度12mm，单元板分辨率64*32，像素密度44321，单元板刷新率≧300HZ，单元板构成1R1G,单元板间距4.75mm，单元板LED封装SMD2121，单元板亮度>700cd/㎡,刷新频率：≥1920Hz/s 单元板驱动芯片:恒流，单元板扫描控制方式：1/16扫，每区16行，结构特点：灯驱合一。

	2
	接收卡
	张
	12
	（评分项182）
1、支持8bit精度的色度、亮度一体化逐点校正;
2、支持静态至64扫置换的任意扫描类型;
3、支持任意抽点、支持数据组偏移、可轻松实现各种异形屏、球形屏、创意屏显示;
4、单卡支持不少于16组RGB信号输出，不少于20组RGB信号输出;
5、单卡控制面积：全彩、常规256*256;
6、级联控制区域：65536*65536像素;
7、扫描类型：静态到64扫之间的任意扫描类型。

	3
	电源
	个
	96
	（评分项183）
1、5V40A

	4
	控制软件
	套
	2
	（评分项184）
1、控制：LED显示屏控制和播放的专业软件功能丰富、性能优越良好的操作界面。
2、支持：视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 形式的媒体播放。
3、支持：Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示支持时钟、计时、天气预报显示。
4、支持：外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放、支持多页面多分区节目编辑。
5、软件提供：视频切换功能、分区特效及三维特效动画，显示屏效果展现。

	5
	多功能卡
	张
	2
	（评分项185）
1、支持RS232串口或千兆网口通信；
2、支持用网口连接在接收卡之前、之间或最后；
3、具有定时功能，可替代定时器和延时器；
4、支持配电箱温度检测；
5、支持≥8路电源开关控制；
6、支持≥4路传感器接口，可连接光探头实现自动亮度调节，或者连接其他外设，例如温度探头；
7、支持音频输出接口。

	6
	视频处理器
	台
	2
	（评分项186）
1、≥1920X1200@60Hz 输入分辨率；
2、带载≥131万像素，≥2路千兆网口输出；
3、≥4096像素点；
4、支持≥3路信号输入:1xHDMI1.4，2xDVI；
5、支持单机或双机冗余备份；
6、支持≥1路独立音频输入；
7、支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放，支持画面偏移；
8、支持HDCP高带宽数字内容保护技术；
9、支持亮度和色温调节；
10、支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示；
11、支持USB接口控制或级联，支持≥64台级联。

	7
	配电箱
	套
	2
	（评分项187）
1、配电系统：额定功率≥16KW；
2、控制回路：≥6路，额定电流(A)不小于 1P X 3路/32A；
3、单数输出功率（KW）≤2.2KW；
4、额定输入电压（V）三相 220/380VAC；
5、额定输出电压（V）单相 110/220VAC；
6、内置防雷装置；时控。

	8
	六位开启式地面插座
	个
	4
	（评分项188）
1、持久耐用，掀盖式打开；
2、面板材质：纯铜 ；
3、面板颜色：金色；
4、可供交流电输出；
5、面板尺寸：146*146*4mm；
6、底盒尺寸：135*135*65mm；
7、开孔尺寸：140长*140宽*70深mm；
8、标准配置：可装六位128型功能键。

	9
	结构包边（定制边框）
	㎡
	20
	（评分项189）
1、钢结构
2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
4、不锈钢包边；

	10
	管线辅材及安装
	项
	1
	（评分项190）
1、管材，线材，辅材、安装、调试、高空作业措施机械

	十三、羽排匹克球馆（排球区计分系统配置）

	序号
	名称
	单位
	数量
	产品参数

	1
	计分系统服务器
	套
	1
	（评分项191）
1、1、不低于六核十二线程，运行内存≥16G ，固态硬盘≥512G，显示器≥21.5，预装正版操作系统，能兼容计分系统及各种软件。

	2
	球类比赛记分计时裁判系统
	套
	1
	（评分项192）1
1、用于大型比赛全面记分、计时、记录：队名、全队名称、队员名称、全队得分、队员得分、全队和个人犯规次数、发球权等。
2、该记分软件根据多种比赛规则研发而成：篮球、足球、排球、网球、羽毛球、乒乓球、水球和各种比赛的记分计时
3、键盘上有快捷按键，软件有丰富的参数设置选项。
4、主客两队单个队员得分和犯规时各队总比分随之加减。
5、同步视频传播。

	3
	球类比赛记分计时显示系统
	套
	1
	（评分项193）
1、用于大型比赛全面记分、计时、记录：队名、全队名称、队员名称、全队得分、队员得分、全队和个人犯规次数、发球权等。
2、该记分软件根据多种比赛规则研发而成：篮球、足球、排球、网球、羽毛球、乒乓球、水球和各种比赛的记分计时
3、键盘上有快捷按键，软件有丰富的参数设置选项。
4、主客两队单个队员得分和犯规时各队总比分随之加减。
5、任意设置大屏幕像素点数据

	4
	记分操控台
	套
	1
	（评分项194）
1、控制器钢制外壳尺寸310*255*90mm，液晶显示器监视窗口可显示192（列）× 64（行）点阵。可完成图形显示，也可显示12×4个（16×16点阵）中文汉字。液晶控制器增加的功能：
A、队名输入方式：拼音输入。区位码输入。小程序、蓝牙输入。
B、正、倒计时选择（满足多种球类记分规则）。
C、计时联动选择。
D、一键讯响。
E、任意输入一键纠错。
F、5组队名预存功能，随时调用。
G、流动广告字功能。(仅限JFM24C使用时能正常显示)
H、2组RS232九孔母座接口。副输出串口导出技术统计和计时数据便于视频转播；主输出串口双向通信带有加密狗功能。
I、2.4GWIFI信号输出，可设置1~30组信道。
G、一个计时手柄，一个技术统计手柄。
K、计时和倒计时数据修正。
L、掉电参数保存。

	5
	KBG管
	根
	92
	（评分项195）
规格Φ25，外径25mm，壁厚≥1.2mm

	6
	KBG管
	根
	27
	（评分项196）
规格Φ20，外径20mm，壁厚≥1.0mm

	7
	六位开启式地面插座（标配款）
	个
	1
	（评分项197）
1、持久耐用，掀盖式打开；
2、面板材质：纯铜；
3、面板颜色：金色；
4、可供交流电输出；
5、面板尺寸：146*146*4mm；
6、底盒尺寸：135*135*65mm；
7、开孔尺寸：140长*140宽*70深mm；
8、标准配置：卡侬母座*1占用两位；
9、网络接口*1占用一位；
10、RCA莲花AV接口*1占用一位；
11、HDMI高清接口(转弯口）*1占用一位；
12、手拉手大八芯*1占用一位。

	8
	双联操作台
	套
	1
	（评分项198）
1、主体框架采用无螺丝卡扣式组装方式，可实现快速组装随意组合，台体底座装有高度可调节水平地脚支撑，每个工位配备一组键盘抽屉和一组19寸机架和一块托盘。
2、操作台面和侧板选用≥E1级环保实木颗粒板，台面前端镶嵌黑色橡胶手枕。
（评分项199）
3、铝型材屏风高度200mm，横截面厚度2mm，可以安装各型号显示器支架。
4、金属框架选用优质冷轧钢板，整体框架厚1.5mm,前后门厚1.0mm, 木质台面厚度25mm，铝型材厚度2.0mm，操作台所有金属构件表面喷涂柔性磨砂哑光漆。操作台总深度900mm，台面高度750mm，总高度950mm,标准工位长度600mm。

	9
	辅材及安装
	项
	1
	（评分项200）
1、辅材、安装、调试、高空作业措施机械。

	注：评分项之间、评分项与带▲项，均按单个项目计分。


1、上述涉及固定数值，误差在±5%以内（含）不视为对应项负偏离。
 
三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
采购包1：
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	采购人发出安装通知后45个日历日内安装调试完成。

	2
	★
	交货地点
	福建省龙岩市采购人指定的地点。

	3
	★
	交货条件
	验收合格交付使用。

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：1、验收标准：根据采购文件、中标人的投标文件、承诺及有关国家、行业规定进行验收。

	6
	★
	合同支付方式
	1、进度款，经采购人验收合格后，由中标人开具正式发票，采购人收到发票及相关完整的报销凭证，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的100.00%

	7
	★
	履约保证金
	缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的4%
缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险
说明：中标人须在签订合同前向采购人提交合同金额4%【若中标人为中小企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）的缴纳中标金额的3%】的履约保证金。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或银行无条件支付保函（保函的有效期覆盖整个合同有效期）等非现金形式向采购人提交。该履约保证金在合同约定事项全部履行完毕，且经采购人确认合同无未了事宜后，在收到中标人书面申请30日内无息退还。


其他商务要求
8、货物包装方式及运输要求
8.1货物交货时应按国家有关标准和法律法规要求执行。
8.2包装：中标人提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，除采购需求另有要求外，中标人所提供的货物包装应当参照财政部办公厅等联合印发的《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）><快递包装政府采购需求标准（试行）> 的通知》（财办库〔2020〕123号）要求，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏或损失均由中标人承担。
8.3方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。
9、安装、调试
9.1中标人应在签订合同时，向采购人提供安装、调试的进度计划表。
9.2合同签订后，由中标人负责将合同规定的设备数量送到采购人指定地点，由中标人指派的技术人员到现场进行安装。采购人将安排专人配合，并提供安装所需的基本条件，保证各项安装工作顺利进行。
9.3中标人负责组织专业技术人员进行设备调试，并向采购人安排的工作人员介绍设备功能。
9.4设备安装、调试的完工期须按照合同的规定执行。
10、验收程序和方法
中标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、采购文件、响应文件等有关内容进行验收。中标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。
10.1出厂检验
中标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件等。
10.2最终验收：安装、调试完毕经过1个月的试运行后进行验收，中标人与采购人一同按采购文件以及合同相关条款要求对设备进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。安装完毕后，中标人需派有设备调试经验的技术人员对设备进行调试，按验收指标逐项测试，直至全部达到要求。
10.3中标人在采购人安装现场进行最终验收所产生的一切费用由中标人承担。
11、运维保障与售后服务要求
11.1维保期：中标人提供3年售后维保服务，维保期从最终验收合格之日算起。
11.2中标人在维保服务期内须提供上门维修服务，设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后2小时内电话响应，并在24小时内派遣工程师到达故障现场进行维修，负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任。如属硬件故障原因而且在到达故障现场72小时内无法排除故障的，则应先提供同款备用部件或整机供采购人使用。其中发生的一切费用由中标人承担。3年售后维保期间产生的所有费用已包含在投标人报价中，采购人不再另行支付费用。
12、培训要求
12.1中标人应根据设备的特点，对采购人技术人员、管理人员进行操作、维修、保养等方面的专业培训，直至能独立操作。中标人委派的专业技术人员所需费用均已包含在投标人报价中。
12.2提供现场培训，可根据采购人需求举办不定期培训，帮助采购人提高日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。
13、违约责任
13.1除不可抗力原因，因中标人原因造成合同无法按时签订，视为中标人违约，采购人不予退还其投标保证金，如已缴纳履约保证金的，采购人将不予退还履约保证金。如投标保证金或履约保证金（若有）不能弥补中标人违约对采购人造成损失的，采购人保留追究中标人相应责任的权利。
13.2除不可抗力原因，在签订采购合同之后，因中标人任何违约行为导致本采购合同无法正常继续履行或提前终止、或未按合同有关规定履行其义务、或除不可抗力原因中标人要求解除合同的或者终止合同的，均视为中标人违约，采购人将不予退还履约保证金。如履约保证金不能弥补中标人违约对采购人造成损失的，采购人保留追究中标人相应责任的权利。
13.3 因中标人原因导致项目未能按合同中约定的时间按时交付，每逾期1天，中标人须向采购人支付违约金500元。若中标人逾期交货达15天以上（含15天）的，采购人有权单方面解除本合同，履约保证金不予退还，中标人仍应按上述约定支付延期交付违约金。
13.4若中标人无法按“运维保障与售后服务要求”中约定的响应时间解决相关故障，每发生1次，中标人须向采购人支付500元的违约金。发生10次及以上，采购人有权单方面解除合同，履约保证金不予退还，并向采购人支付合同金额30%的违约金。
13.5中标人所供货物品牌、规格、型号、性能等技术质量参数不符合采购要求及响应的，或所供产品不是原装正品或来源渠道不合法、不合规的，采购人有权要求中标人限期整改，整改期间，按人民币2000元/天支付违约金；逾期整改超过10日的，中标人除了按日支付违约金外，采购人有权拒收，并终止合同，不予退还履约保证金，造成采购人经济损失的，中标人应予赔偿。
13.6中标人不得将本项目进行非法分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方面解除合同，履约保证金不予退还。
13.7因中标人违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。
13.8进入采购人管理区域有关违约责任
中标人进入采购人管理区域的工作人员必须遵守采购人的工作制度，服从采购人的指挥。不得为采购人所管理的人员传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，中标人须马上更换工作人员，并视情况向采购人支付20000元的违约金，情节严重的应承担相应的法律责任。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权解除合同并不予退还履约保证金。
13.9中标人单方解除合同，以明示或行为等方式拒绝履行合同，采购人有权不予退还全部履约保证金，并要求中标人支付合同金额5%的违约金；对采购人造成损失的，中标人还应给予相应赔偿。
13.10若发生死亡安全事故或重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚，同时，采购人有权终止合同，并不予退还履约保证金，给采购人造成的损失，采购人保留追究中标人相应责任的权利。
13.11除采购文件、合同中已明确的具体违约责任外，中标人未履行采购文件、合同中规定要求的，每次向采购人支付1000元的违约金。
14.违约终止合同
14.1在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知中标人终止合同，因此造成的合同解除，采购人不承担违约责任。
14.2中标人出现以下情形之一的，采购人有权向中标人发出书面解约通知，终止全部或部分协议，同时采购人有权不予退还履约保证金：
（1）在采购过程中以违反法律、法规、规章、采购文件规定的方法获得中标人的；
（2）非因不可抗力停止履行合同的；
（3）收到采购人的违约通知书之日起，30天内未履行违约责任的。
（4）中标人提供的货物和服务不符合合同约定且拒绝提供整改的；
（5）中标人无故拒绝履行合同的。
（6）中标人未能履行合同项下的任何其它义务，或因中标人任何违约行为导致本合同无法正常继续履行的。
（7）其他严重损害采购人利益，导致协议难以继续履行的情形
15、诉讼相关费用承担
若因中标人未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、仲裁服务费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由中标人承担赔偿责任。
16、不可抗力
因不可抗力因素造成违约的，遭受不可抗力一方应及时让对方知晓不能履行或不能完全履行的理由。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不能履行采购文件条款，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
注：本条款不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害（地震、台风、洪水、火灾）、政府行为、法律规定或其适用的变化，或者其他任何无法预见、避免（控制）的事件。
17、专利权及知识产权
17.1中标人提供的货物应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；中标人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则中标人应赔偿该损失。
17.2若中标人提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则采购人有权单方解除与中标人签订的合同；不予退还全部履约保证金，同时采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。
17.3中标人应确保其提供给采购人的相关资料不存在任何的知识产权（包括但不限于著作权、专利权）纠纷和争议；中标人除依法保留备份存档外，不得再留存任何副本。否则，中标人应当赔偿采购人因此而蒙受的全部损失。
18、保密条款
18.1中标人须认真遵守国家保密法律、法规和采购人相关规章制度，履行保密义务，中标人应当对本项目的内容、因履行本项目合同或在本项目合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、工作人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本项目以外的任何第三方披露，中标人须签订并严格执行《单位保密承诺书》；采购人根据中标人存在的前述违约行为（包括故意或过失）或因前述违约行为（包括故意或过失）造成采购人相关后果等实际情况，除了有权要求中标人承担相应法律责任外，还有权要求中标人偿付合同货款10%的违约金；造成采购人损失的，中标人还应予以赔偿。中标人进入采购人工作区域的工作人员需严格履行保密义务。中标人进入采购人工作区域的工作人员违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，并有权要求其偿付20000元的违约金，造成采购人损失的，还应予以赔偿。本条款不因合同届满或解除而失效。
19、廉政条款
中标人及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同，情况严重的，中标人及其工作人员还要承担相应的法律责任。
20、合同纠纷处理方式
因本项目名下合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方协商解决，如协商不成，任何一方均可向龙岩仲裁委员会提起仲裁。
21、通知与送达：（投标人提供的联系人应为项目负责人及其联系方式等）。
投标人确认其送达地址为：（说明：投标人递交投标文件时无需填写，在签订采购合同时提供即可，本条款其他空格按本说明执行），联系人：      ，联系电话：     ，邮箱：    。以上约定的单位地址、联系人、电话、邮箱等联系方式作为送达地址，适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是本项目各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。
送达主体按照上述送达地址进行送达，视为有效送达；上述送达地址、受送达人、联系方式发生变更的，投标人应履行通知义务，因送达地址变更后未及时书面告知，导致未能被送达主体实际接收的，邮寄送达的，以邮寄件退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。
22.本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。
注：以上商务要求均为不可偏离的实质性要求。
四、其他事项
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、其他：
2、样品规定： 2.1提供的样品要求： ①“一：篮球馆(体育器械配置)”序号1运动木地板小样一块：规格（长×宽）30×30cm(±5%），包含面板、毛板、龙骨、隔离层、减震垫一整套系统； ②“一：篮球馆(体育器械配置)”序号3前置式翻板伸缩看台小样1套（组装好的双层可伸缩结构样品，单层宽:840±5mm,单层高310±5mm，宽度800±10mm，含2张前置翻板座椅、看台前横梁、后横梁、铝合金包边，踏板，防护包角，走轮，刹车系统等)）。 ③“八：羽排匹克球馆（电气配置）”序号3羽毛球格栅条形灯1盏 2.2.样品递交时间及相关要求：（1）样品递交时间：投标的样品须在投标文件提交截止时间前一个工作日15：00-17:00（北京时间）前送到代理公司指定地点。（2）样品签收工作：采购代理机构将根据投标人提供的样品办理样品签收手续，采用编号的方式进行评审。（3）投标样品不得出现供应商名称、产品品牌、商标及其他可能泄露供应商信息的标志或符号等信息，如有请自行用白色复印纸遮盖。超过时间送达的样品，样品将被拒绝签收。（4）是否需要随样品提交相关检测报告原件或复印扫描件：否。（5）样品制作的标准和要求：详见招标文件《第五章招标内容及要求》的技术和服务要求中的具体参数要求。（6）样品的评审方法以及评审标准：根据招标文件第四章“7、评标方法和标准：样品”的要求进行评审。（7）评标过程中可能对样品进行破坏性拆散检验，由此可能造成的损坏由投标人自行承担。（8）投标人提供的样品仅作为本次评审专家组的评审依据，若本项目需复审，对样品不作再次评审，样品评审结果不作更改。（9）投标样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考，若中标人所提供实物与样品不符则采购人可要求退货，采购人可按合同规定进行索赔或将暂停使用中标人提供的货物直至中标人重新提供与样品相符的货物。
 


第六章 政府采购合同
参考文本
 政府采购货物买卖合同
（试行）
项目名称： __________________________
合同编号： __________________________
甲   方： __________________________
乙   方：__________________________
签订时间：__________________________
 
使用说明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：___________________________（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：___________________________（供应商）
乙方2（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1.项目信息
(1)采购项目名称：___________________________
 采购项目编号：____________________________
(2)采购计划编号：___________________________
(3)项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：___________________
 品牌： ___________________ 规格型号：___________________
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称： ___________________
关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________
关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________
关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  数量：__________  金额：__________
 否
(4)政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购
(5)政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商询价 单一来源 框架协议 其他：____________________
(6)中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否
(7)合同是否分包：是否
分包主要内容：________________________________________
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
________________________________________
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业中型企业小微型企业
残疾人福利性单位监狱企业其他
(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否
外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  金额：__________
国别：__________  品牌：__________  规格型号__________
 否
（10）是否涉及节能产品：
 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________
 强制采购         优先采购
 否
是否涉及环境标志产品：
 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________
 强制采购         优先采购
 否
是否涉及绿色产品：
 是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：__________
 强制采购         优先采购
 否
 (11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是         否        不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：____________________
大写：____________________
  分包金额（如有）小写：____________________
大写：____________________
 （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
固定总价固定单价成本补偿绩效激励其他__________
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：_______（应明确一次性支付合同款项的条件）_____________
分期付款：_______（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）_____________，其中涉及预付款的：_______ （应明确预付款的支付比例和支付条件）
成本补偿：_______（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）___________
绩效激励：_______（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_________
3.合同履行
（1）起始日期：____________________年____________________月 ____________________日 ，完成日期：____________________年____________________月____________________日。
（2）履约地点：____________________
（3）履约担保：
是否收取履约保证金：是 否
收取履约保证金形式：____________________
收取履约保证金金额：____________________
履约担保期限：____________________
履约担保期限：____________________
（4）分期履行要求：____________________
（5）风险处置措施和替代方案：____________________
4.合同验收
（1）验收组织方式：自行验收委托第三方验收
验收主体：____________________
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否
是否邀请专家参加验收：是否
是否邀请服务对象参加验收：是否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是否
是否进行抽查检测： 是，抽查比例：__________%否
是否存在破坏性检测： 是，__________否
验收组织的其他事项：____________________
（2）履约验收时间：计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起_______日内组织验收
（3）履约验收方式：一次性验收分期/分项验收：__________
（4）履约验收程序：____________________
（5）履约验收的内容：_________（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）___________
（6）履约验收标准：_____________________________
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否
（8）履约验收其他事项：_______________
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自____________________生效。
7.合同份数
本合同一式 _______ 份，甲方执 _______ 份，乙方执 _______ 份，均具有 法律效力。
8.合同融资支付约定
8.1本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：______，本合同项下所有款项，甲方须支付至本合同约定的乙方账号，未经_______书面同意，不得变更账号。
合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。
合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。
合同订立地点： ____________________________
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
 单位名称（公章或合同章）： {{未填写}}（盖章）
 法定代表人或其委托代理人（签章）：{{未填写}}
 住 所：{{未填写}}
 联 系 人：{{未填写}}
 联系电话：{{未填写}}
 通信地址：{{未填写}}
 邮政编码：{{未填写}}
 电子邮箱：{{未填写}}
 统一社会信用代码：{{未填写}}
 
第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16.合同变更、中止与终止
 16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
 22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
 23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节 第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节 第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节 第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节 第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节 第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节 第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节 第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节 第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节 第7.3款
	保险要求
	

	第二节 第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节 第8.2（3）项
	货物质量缺陷响应时间
	

	第二节 第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节 第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节 第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节 第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节 第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节 第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节 第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节 第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节 第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节 第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节 第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节 第19.2款
	解决争议的方法
	 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____ 种方式解决：
 （1）向 __________________仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ____________ ；
 （2）向__________________人民法院起诉。

	第二节 第23.1款
	其他专用条款
	


 


第七章 电子投标文件格式
编制说明
1、除招标文件另有规定外，本章中：
1.1涉及投标人的“全称”：
（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。
1.2涉及投标人“加盖单位公章”：
（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。
1.3涉及“投标人代表签字”：
（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。
1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。
1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。
2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：
2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。
2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。
3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。
4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。
 


封面格式(资格及资信证明部分)
福建省政府采购投标文件
（资格及资信证明部分）


（填写正本或副本）




项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 


索引
一、投标函
二、投标人的资格及资信证明文件
三、投标保证金
※注意
资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）
 


一、投标函
致：（采购人或采购代理机构）
兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标（报价）一览表
②投标（响应）报价明细表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：
1、确认：
1.1所投采购包的投标报价详见“开标（报价）一览表”及“投标（响应）报价明细表”。
1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。
2、承诺及声明：
2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。
2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。
2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。
2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。
2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
2.8我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。
2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
通信地址：
邮编：
联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期： 年 月 日
 


二、投标人的资格及资信证明文件
二-1单位授权书（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
授权方
投标人：（全称并加盖单位公章）
签署日期： 年 月 日
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
※注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
 


二-2 证明材料
注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。
二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函
致：（采购人或采购代理机构）
单位名称(自然人姓名):
统一社会信用代码(自然人身份证号码):
法定代表人(负责人):
联系地址和电话:
我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:
一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。
我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。
供应商：名称(单位公章)
日期：　　年　　月　　日
注：
1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；
2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。
 


二-2-2 资格证明材料
营业执照等证明文件
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


财务状况报告（财务报告、或资信证明）
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）投标人提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供资信证明的
□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


依法缴纳税收证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳税收的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的投标人
（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。
3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


依法缴纳社会保障资金证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳社会保障资金的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人
（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。
3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
※注意：
1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。
2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。
3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
致：（采购人或采购代理机构）
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
※注意：
“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


二-3信用记录查询提示
1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。
2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。
3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。
 


二-4中小企业声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
 


中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
 


残疾人福利性单位声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
附：
监狱企业证明材料
投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
 


二-5联合体协议（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：
一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；
2、成员方：
2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；
……
二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：
1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；
2.成员方：
2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；
……
三、联合体各方约定：
1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。
3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。
四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。
六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。
（以下无正文）
牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
……
成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
签署日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。
 


二-6分包意向协议（若有）
甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）
乙方（分包方）：　　　　　　　
兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：
一、分包标的
（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。
二、分包合同金额占比
分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%
三、其他条款
分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。
	甲方：
	乙方：

	住所：
	住所：

	单位负责人或委托代理人：
	单位负责人或委托代理人：

	联系方法：
	联系方法：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订地点：　　　　　　　　　　
签约日期：　　年　　月　　日


※注意：
1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。
2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。
 


二-7其他资格证明文件（若有）
二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
编制说明
除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 


三、投标保证金
编制说明
1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。
2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。
 


封面格式(报价部分)
福建省政府采购投标文件
（报价部分）


（填写正本或副本）




项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 


索引
一、开标（报价）一览表
二、投标（响应）报价明细表
三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
 


开标（报价）一览表
项目编号：[350001]FJCS[GK]2025012
项目名称：福建省闽西监狱综合体育馆设施设备采购
采购包：1(福建省闽西监狱综合体育馆设施设备采购)
投标人（供应商）名称：

	 序号
	 报价内容
	 最高限价
	 响应报价
	 价款形式

	 1
	 福建省闽西监狱综合体育馆设施设备采购
	 4000000  元
	 「汇总引用」  元
	 总价


备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
投标（响应）报价明细表
项目编号：[350001]FJCS[GK]2025012
项目名称：福建省闽西监狱综合体育馆设施设备采购
采购包：福建省闽西监狱综合体育馆设施设备采购
投标人名称：
 福建省闽西监狱综合体育馆设施设备采购

	 序号
	 货物名称
	 规格型号
	 品牌
	 制造商名称
	 产地
	 最高限价
	 单价
	 数量
	 计量单位
	 是否环境标志产品
	 是否节能产品
	 总价

	 1
	 福建省闽西监狱综合体育馆设施设备采购
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 4000000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 批
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}  元


合计：
备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
 


三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）
三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）
项目编号：　　　　　　　　
	
	本采购包内属于节能、环境标志产品情况

	采购包
	品目号
	产品名称
	认证种类

	*
	*-1
	
	供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看

	
	…

	
	

	备注
	


※注意：
1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。
2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。
3.5强制类节能产品不享受价格扣除。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）
三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）
三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
 


中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
 


三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）
编制说明
1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
附：
残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


附：
监狱企业证明材料
投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
 


三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）
编制说明
若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
 


封面格式(技术商务部分)
福建省政府采购投标文件
（技术商务部分）


（填写正本或副本）




项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 


索引
一、标的说明一览表
二、技术和服务要求响应表
三、商务条件响应表
四、投标人提交的其他资料（若有）
※注意
技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。
 


一、标的说明一览表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


二、技术和服务要求响应表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


三、商务条件响应表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


四、投标人提交的其他资料（若有）
编制说明
1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。
3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
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